
                                                                平成8年10月30日
                                                             株式会社コンテック
===============================================================================
               ＣＯＮＴＥＣ  Ｃ−ＮＥＴ（９８）Ｐ２  シリーズ
          ＮＤＩＳドライバ  ｆｏｒ  Ｗｉｎｄｏｗｓ  ＮＴ  Version 4.0
===============================================================================


この説明ファイルには、Ｃ−ＮＥＴ（９８）Ｐ２ シリーズカードを｢Microsoft(R)
Windows NT(R) Version 4.0 日本語版｣でお使いになるときに必要な情報が記述さ
れています。ご使用前に必ずお読みください。


１．本ドライバの動作対象環境
============================
  本ドライバの動作対象ネットワークカードは、以下の通りです。

  型式
   C-NET(98)P2-xx

  本製品には以下のＮＤＩＳドライバが添付されています。

          \
          |
          +-- DRVLIBJ
	       |
	       |
               +- NETCARD
	           |
                   +- NEC98
	               |
                       +- CONTEC
	                   |
                           +- CNET98P2
                              CNET98P2.SYS
                              OEMSETUP.INF


２．インストール方法
====================
  Ｃ−ＮＥＴ（９８）Ｐ２をマイクロソフト社Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴで使用するための
  方法を説明します。

 ２−１．Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴの起動
 ----------------------------------

  Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴのマニュアルにしたがってインストールを行い、インストール
  終了後、起動してください。
  メインウインドゥからコントロールパネルを開き、『ネットワーク』を選択します。

 ２−２．ネットワークアダプタカードの組み込み
 --------------------------------------------

  ａ）［ネットワークの設定］ダイアログボックスで、「アダプタカードの追加」ボタ
      ンを選択します。

  ｂ）アダプタカードリストボックスから「その他」を選択し、ＬＡＮドライバとＯＥ
      ＭＳＥＴＵＰ．ＩＮＦファイルがあるドライブ、ディレクトリを入力して、「Ｏ
      Ｋ」ボタンを選択します。

  ｃ）ダイアログボックスから組み込むアダプタカードを選択します。

      +---------------------------------------------------------+
      |  CONTEC C-NET(98)P2 Adapter                             |
      +---------------------------------------------------------+

  ｄ）次に、ボードの設定を行います。

      +-----------------------------------+
      |  I/O ﾎﾟｰﾄｱﾄﾞﾚｽ  :      自動       |
      +-----------------------------------+

 ２−３．Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴの再起動
 ------------------------------------

  以上でアダプタカードの組み込みが完了します。アダプタカードの組み込みが終了し
  たら、画面の指示にしたがってリセットします。
  Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴの取扱説明書を参照して、ネットワークを活用できるか確認し
  てください。


３．本アダプタのご使用前の注意事項
==================================
  ＣＯＮＴＥＣ Ｃ−ＮＥＴ（９８）Ｐ２は、Ｃバス ＰｎＰ対応アダプタです。
  このアダプタをＷｉｎｄｏｗｓＮＴを含むプラグ＆プレイ対応でないＯＳ上で利用す
  る場合、アダプタのハードウェア リソース情報を設定（保存）する必要があります。

  以下の手順に従って、アダプタの設定を行って下さい。

 ３−１．プラグ＆プレイ対応マシンで使用する場合
 ----------------------------------------------

  （１）使用するパソコンにコンフィギュレーションマネージャ（DWCFGMG.SYS）が添
        付されている場合は、DWCFGMG.SYSを DOS環境にある CONFIG.SYSファイルに組
        み込み DOSを再起動して下さい。
        コンフィギュレーションマネージャが添付されている場合は必ず使用して下さ
        い。コンフィギュレーションマネージャが添付されていない場合は、DOSを起
        動して下さい。

  （２）アダプタに添付されているＬＡＮ ＤＲＩＶＥＲフロッピーディスクの設定プ
        ログラム（BDSET.EXE）を起動し、プログラムを終了して下さい。プログラム
        では特にオペレートする必要はありません。

            <ﾌﾛｯﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ>:\SETUP\BDSETUP.EXE

  （３）以上で使用マシンでのハードウェア設定が終了です。


 ３−２．プラグ＆プレイ未対応マシンで使用する場合
 ------------------------------------------------

  （１）アダプタに添付されているＬＡＮ ＤＲＩＶＥＲフロッピーディスクの設定プ
        ログラム（BDSET.EXE）を起動してください。

            <ﾌﾛｯﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ>:\SETUP\BDSETUP.EXE

  （２）メニューから「ボード設定」を選択し、ハードウェア設定を行って下さい。

  （３）設定が完了後、プログラムを終了して下さい。

  （４）以上で使用マシンでのハードウェア設定が終了です。


４．本ドライバのご使用条件
==========================
  以下の項目の１つにでも合意できなければ、本ドライバソフトは使用しないでくださ
  い。
  1) 貴方は、本ドライバソフトを複製しまたは再配布することができます。
  2) 本ドライバは、正しくライセンスされた｢Microsoft Windows NT 4.0 日本語版｣
     上で使用しなければなりません。
  3) 貴方は、本ドライバソフトを貴方のソフトウェアと共に販売することはできませ
     ん。
  4) 貴方は、本ドライバソフトを修正してはいけません。
  5) 本ドライバソフトに関するすべての著作権表記は変更してはいけません。
  6) 本ドライバソフトを使用した結果、損害が発生したとしても弊社あるいはマイク
     ロソフト株式会社は責任を負いかねます。

５．本ドライバに関するお問い合わせについて
==========================================
  本ドライバに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

  〒105 東京都港区芝2-14-5 芝千歳ビル

  株式会社コンテック　ＬＡＮインフォメーションセンタ

    ＴＥＬ      ： 03-5484-2330
    ＦＡＸ      ： 03-3769-1059
    ｅ−ｍａｉｌ： nsupport@osaka.contec.co.jp
    ＵＲＬ      ： http://www.contec.co.jp/
    ＦＴＰ      ： ftp.contec.co.jp/pub/CONTEC/net/drivers

        受付時間：月曜〜金曜
                  午前９時３０分〜午前１２時、午後１時〜午後５時
                                                                   以　上
