=======================================================================
                 Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
                       og Windows NT 4.0 Server
                            Service Pack 3     
=======================================================================
		(c) Copyright Microsoft Corporation, 1997

Dette dokumentet inneholder informasjon om Service Pack 3 for Microsoft
Windows NT 4.0 Workstation og Windows NT 4.0 Server, i tillegg til svar 
på en del vanlige spørsmål.

-------
Innhold
-------

1.0  INTRODUKSJON
	1.1  Nyheter i Service Pack 3
	1.2  Støtte for PowerPC-plattformen
	1.3  Nedlasting og utpakking av Service Pack

2.0  INSTALLERE WINDOWS NT 4.0 SERVICE PACK 3
	2.1  Før du installerer Service Pack
	2.2  Installere Service Pack
	2.3  Avinstallere Service Pack

3.0  BRUKEROPPLYSNINGER
	3.1 Reparasjonsdisketten
	3.2 Legge til nye komponenter
	3.3 Installere symbolfiler fra CD-ROMen
	3.4 Ekstern påloggingstjeneste (RAS) PPP CHAP MD5-godkjenningsstøtte
	3.5 Microsoft DHCP Server
	3.6 Ukrypterte passord sendes ikke lenger som standard
	3.7 Maskinvarekompatibilitet med Windows NT 4.0
	3.8 Installere skriverprogramvare fra Lexmark på 
	    internasjonale versjoner av Windows NT 4.0

4.0  OVERSIKT OVER FEIL SOM KORRIGERES MED SERVICE PACK 3

5.0  YTTERLIGERE KORREKSJONER OG METODER FOR Å UNNGÅ FEIL
	5.1  Båndstasjon gjenkjennes ikke av Windows NT
	5.2  Problemer ved fildeling med Windows 95
	5.3  Installere om Hilgraeve HyperTerminal Private Edition
	5.4  Gjenopprette aktive filer og register fra bånd
	5.5  LPR-utskrifter
	5.6  Oppdatere lyddrivere



1.0  INTRODUKSJON
-----------------
Service Pack 3 for Microsoft Windows NT 4.0 er enkel å installere fra
Windows NT, og endrer kun på filer som opprinnelig ble installert ved
installasjonen av Windows NT Workstation eller Windows NT Server.
Alle servicepakker er kumulative, og inneholder både tidligere og nye
korrigeringer til systemet.

1.1  Nyheter i Service Pack 3
-----------------------------
RPC-transport

Denne Service Pack inneholder nye versjoner av DLL-filen for RPC
(Remote Procedure Call) og delsystemtjenesten for RPC (RPCSS.EXE).
Disse endringene øker støtten for meldingskøer i RPC. Meldingskøer
er en funksjon som inngår i den kommende MSQM (Microsoft Message
Queue Server). Du må installere Service Pack 3 på både klient- og 
servermaskinen for å kunne utnytte meldingskøer i klient/server-
programmer på Windows NT 4.0. Du må også installere Beta 2 (eller 
senere versjon) av MSMQ på både klient- og servermaskinen.

Hvis du utvikler RPC-programmer som støtter MSMQ, må du ha den nye 
DLL-filen for RPC, den nye delsystemtjenesten, de nye referansefilene
for RPC (header-filer) og Microsoft Interface Definition Language (MIDL)-
kompilatoren (tilgjengelig fra Win32 Software Development Kit).
RPC-programmer må også støtte meldingskøer for å kunne bruke de følgende
nye funksjonene:

MIDL [melding]-attributten.

ncadg_mq-protokollsekvensen.

RPC_C_MQ_* endepunktsflagg i datastrukturen RPC_POLICY.

Funksjonene RpcBindingInqOption og RpcBindingSetOption.

Mer informasjon on bruk av meldingskøer i RPC-programmer finnes i avsnittet
RPC Message Queuing i hjelpefilen for Service Pack 3 SDK (se "Win32 APIer
og SDK for Service Pack 3" senere i dette dokumentet), eller les 
dokumentasjonen til det kommende produktet MSMQ SDK.

CryptoAPI 2.0

Microsoft Cryptography API (CryptoAPI) gir utviklere kjernefunksjoner
for kryptografi og sertifisering. CryptoAPI 1.0 støtter funksjoner for
offentlige og symmetriske nøkler, som for eksempel nøkkelgenerering,
nøkkelbehandling, nøkkelutveksling, kryptering, dekryptering, hashing,
digitale signaturer og godkjenning av signaturer. CryptoAPI 2.0 
(oppgraderingen inngår i Service Pack 3) inneholder i tillegg til disse
kjernefunksjonene også sertifiseringsbaserte funksjoner. Utviklere kan
bruke sertifikater sammen med disse offentlige nøkkeloperasjonene for å
utføre nødvendig innkapsling og koding til å opprette sertifikater i 
sine programmer. 

CryptoAPI 2.0 bruker en tjenestemodell hvor kryptografi besørges av CSPer 
(Cryptographic Service Providers). Denne modellen gjør det enkelt for
utviklere å tilpasse programmene etter utviklingen av krypterings-
teknologien. Service Pack 3 inneholder en CSP (Microsoft RSA Base Provider),
som gir utviklere tilgang til kryptografi. 

CryptoAPI 2.0 støtter eksisterende standarder, som for eksempel 
sertifiseringsformatene x.509 v.3, ASN.1-koding samt både PKCS #7 og #10 for
innkapsling. Dette gjør det mulig for programmer som bruker CryptoAPI å 
operere med andre sertifiseringsbaserte programmer som følger disse
standardene.

Denne versjonen av CryptoAPI 2.0 inneholder flere oppdateringer til 
utviklerversjonen som ble levert i september 1996, blant annet parameter-
og navneendringer. Disse endringene finnes i filene CRYPT32.DLL og
WINCRYPT.H. Mer informasjon finnes i dokumentasjonen for CryptoAPI 2.0.

DirectX 3.0

Service Pack 3 inneholder en fullstendig programvareimplementering av 
DirectX 3.0 i tillegg til pågående maskinvarestøtte for DirectDraw- 
komponenter i DirectX 3.0. De viktigste endringene i funksjonalitet fra 
DirectX 2.0 for Windows NT 4.0 er:

DirectDraw
Tilgang til alle 256 poster på paletten i eksklusivt modus.

DirectSound
Programvarebasert 3-D-lokalisering av lyd (Direct3DSound-APIer.)

DirectInput
COM-grensesnitt støtter mus- og tastaturdata med dokumentasjon og 
programeksempler.

DirectPlay
Grensesnittet IDirectPlayLobby gjør det mulig å laste DirectPlay 3.0-
programmer fra eksterne programmer med all nødvendig informasjon for
å koble til en økt. Internet TCP/IP-tjenesteytere åpner for for 
multi-player-programmer over Internett.

Direct3D
Programvareemulering for Direct3D 3.0-APIet. 
(I Windows NT 4.0 inngår en betaversjon av driverne for Direct3D 2.0.)

ODBC 3.0

Service Pack 3 inneholder den seneste versjonen av APIet for Microsoft Open 
Database Connectivity (ODBC). ODBC 3.0 har et oppdatert grensesnitt for
ODBC i Kontrollpanel og administrasjonsprogrammet har kategorier som gir
mer informasjon om ODBC-komponentene som er installert og i bruk på maskinen.
Oppdateringen introduserer også ideen om en fildatakilde som kan deles eller
plasseres på en sentral server. Hvis de nødvendige driverne installeres,
kan brukerne dele fildatakilden eller legge den ut på en sentral server.
 
Denne nye versjonen av ODBC følger både ANSI- (American National Standards
Institute) og ISO-standarden (International Organization for 
Standardization). Den er også bakoverkompatibel med tidligere versjoner av
ODBC-APIet. Mer informasjon om ODBC 3.0 finnes i dokumentasjonen for ODBC 
3.0 SDK.

SMB-signering

Service Pack 3 inneholder en oppdatert versjon av SMB-godkjenningsprotokoll
(Server Message Block), også kalt CIFS-fildelingsprotokoll (Common Internet
File System). Den oppdaterte protokollen har to større forbedringer:
- støtte for gjensidig godkjenning, som forhindrer "mann-i-midten"-angrep.
- støtte for meldingsgodkjenning, som forhindrer aktive meldingsangrep. 
SMB-signering tilbyr denne godkjenningen ved å plassere en digital 
sikkerhetssignatur i hver SMB, som godkjennes av både klient og server.

Du må enten aktivere SMB-signering eller kreve det både på klientmaskinen og
serveren. Hvis SMB-signering er aktivert på en server, vil også klienter som
er aktivert for SMB-signering bruke den nye protokollen for alle påfølgende
økter. Klienter som ikke har aktivert SMB-signering, vil bruke den gamle
protokollen. Hvis SMB-signering er påkrevd på en server, vil ikke klienter
kunne koble til serveren hvis de ikke har aktivert SMB-signering. SMB-
signering er som standard deaktivert på et serversystem når du installerer
Service Pack, mens det som standard er aktivert på klientmaskiner. Mer 
informasjon om konfigurasjon av SMB-signering finnes i Microsoft Knowledge
Base, artikkel Q161372 - "How to Enable SMB Signing in Service Pack 3", på 
http://www.microsoft.com/kb/ 

Obs! SMB-signering fungerer ikke med Direct Host IPX-protokollen. Dette
skyldes at Direct Host IPX-protokollen endrer alle SMBer på en måte som ikke
er kompatibel med signaturaktiverte SMBer. Mangelen på kompatibilitet vil
merkes tydelig hvis du har Direct Host IPX-klienter og en server som krever
SMB-signering. Hvis serveren krever SMB-signaturer, vil den ikke kunne binde
Direct Host IPX-grensesnittet og derfor vil alle tilkoblinger til serveren 
tvinges til å bli signerte. Hvis du deaktiverer NWLink-bindingen på 
serveren, vil du kunne bruke SMB-signering. 

SMB-signering vil også redusere ytelsen på systemet. Selv om det ikke øker
forbruket av båndbredde, vil det føre til høyere CPU-forbruk på både serveren
og klientmaskinen.

Mer informasjon om SMB-signering finnes på Microsofts FTP-område på:
ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/CIFS/sec.htm. 

Generell informasjon om CIFS-protokollen finnes på Microsofts Web-område på:
http://www.microsoft.com/intdev/cifs/.

Passordfiltrering

Service Pack 3 inneholder et passordfilter (Passfilt.dll) som gjør det mulig
for systemadministratorer å øke sikkerheten for passord. Dette filteret
kopieres til %system root%\SYSTEM32 når Service Pack installeres på maskinen.
Passordfilteret bør kopieres til primær domenestyrer for domenet, samt til
alle sekundære domenestyrere i tilfelle noen av disse forfremmes til primær
domenestyrer.

Hvis du vil bruke passordfiltrering må registerposten nedenfor finnes. Hvis
den ikke finnes må de opprettes.

Advarsel: Feilaktig bruk av Registerredigering kan føre til alvorlige,
globale systemfeil som kan gjøre det nødvendig å installere om Windows NT.
Microsoft kan ikke garantere at problemer som oppstår ved feilaktig bruk av  
Registerredigering kan løses. Bruk verktøyet på egen risiko.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Verdi: Notification Packages

Type: REG_MULTI_SZ

Data: Passfilt.dll

Meldingspakker inneholder en liste over DLL-filer som skal lastes og
meddeles om passordendringer og forespørsler om passordendringer. Du kan
overvåke lastingen av meldingspakker ved å angi kontrollkriterier i 
Brukerbehandling. Dette gjør du ved å starte Brukerbehandling og velge
Kontroll fra Kriterier-menyen. I dialogen Kontrollkriterier velger du 
Kontroller disse hendelsene og aktiverer Oppstart, avslutning og system ved
å markere feltene for Vellykket og/eller Mislykket.

PASSFILT.DLL implementerer følgende passordkriterier:

1. Passord må bestå av minst 6 tegn.

2. Passord må inneholde tegn fra minst 3 av de følgende 4 klassene:

    Klasse				Eksempel
    ------				--------

    Store bokstaver                     A, B, C, ... Z
    Små bokstaver                       a, b, c, ... z
    Vestlige (arabiske) siffer          0, 1, 2, ... 9
    Ikke-alfanummeriske tegn            .,;:*&%!

3. Passord kan ikke inneholde brukernavn eller deler av fullstendig navn.

Du kan skrive egne DLL-filer for passordfilter hvis du vil legge til andre
passordregler. Mer informasjon finnes i Microsoft Knowledge Base, artikkel
Q151082 - "Password Change Filtering & Notification in Windows NT", på 
http://www.microsoft.com/kb/. 

Begrenset tilgang for anonym pålogging

I Windows NT kan du logge inn anonymt for å få en liste over brukernavn og 
telle opp delte ressurser i et domene. Enkelte kunder som ønsker større
sikkerhet, har ytret ønske om at denne funksjonaliteten skal kunne begrenses.
I Service Pack 3 er det lagt inn en funksjon som lar administratorer 
begrense disse mulighetene for brukere som logger inn anonymt 
(også kjent som NULL-økt-tilkoblinger).  

I tillegg har Service Pack 3 en funksjon som forhindrer at brukere logget
inn anonymt får tilgang til registeret eksternt. Etter at Service 
Pack 3 er installert, kan ikke brukere logget inn anonymt koble til 
registeret verken for å lese eller skrive registerdata. Det opprettes også
en ny brukergruppe, Godkjente brukere, når du installerer Service Pack 3.
Denne gruppen har tilsvarende egenskaper som brukere i gruppen Alle, med en
vesentlig forskjell; brukere som logger inn anonymt (eller NULL-økt-
tilkoblinger) er aldri medlemmer av gruppen Godkjente brukere.

Mer informasjon om disse nye funksjonene, samt informasjon om hvordan du kan
konfigurere registeret for å forhindre at brukere logget inn anonymt kan vise
en liste over brukernavn og telle opp delte ressurser i et domene, finnes i 
Microsoft Knowledge Base, artikkel Q143474, på http://www.microsoft.com/kb/.

Bruke en Systemnøkkel for sikker kryptering av passordinformasjon

Service Pack 3 inneholder funksjoner som øker beskyttelsen av 
passordinformasjon lagret i registeret av SAM (Security Account Manager).  
I Windows NT lagres brukerinformasjon, inklusive en avledning av brukerens
passord, i et sikkert registeravsnitt beskyttet med tilgangskontroll og en
formørkingsfunksjon. Kontoinformasjonen i registeret er kun tilgjengelig
for medlemmer av gruppen Administrator. 
I likhet med andre operativsystemer, gir Windows NT full tilgang til alle
ressurser på maskinen for privilegerte brukere i Administrator-gruppen.
Høy kryptering av passordinformasjon gir et ekstra sikkerhetsnivå for å
forhindre at administratorer, tilsiktet eller utilsiktet, får tilgang til
avledet passordinformasjon med registerprogrammer.

Den sterke krypteringskapasiteten i Service Pack 3 er et valgfritt 
alternativ. Høy kryptering beskytter privat kontoinformasjon ved å kryptere
passorddata med en tilfeldig, 128-biters krypteringsnøkkel. Administratorer
kan velge om de vil implementere høy kryptering ved å definere en 
systemnøkkel for Windows NT. Systemnøkkelen kan defineres med verktøyet
SYSKEY.EXE. Mer informasjon om konfigurering av systemnøkler finnes i
Microsoft Knowledge Base, artikkel Q143475, på http://www.microsoft.com/kb/.

Win32 APIer og SDK for Service Pack 3

Service Pack 3 inneholder flere nye APIer, blant annet to Win32-APIer 
som brukes for å behandle "spin count" i kritiske økter 
(InitializeCriticalSectionAndSpinCount() og SetCriticalSectionSpinCount()).
Informasjon om hvordan utviklere kan bruke disse nye APIene kan du finne i
Service Pack 3 SDK på Microsofts Web-område: 

http://www.microsoft.com/msdn/sdk

1.2 Støtte for PowerPC-plattformen
----------------------------------
Microsoft har besluttet å avslutte all Windows NT-relatert utvikling for 
PowerPC-plattformen. Derfor finnes det ingen PowerPC-filer i Service Pack 3
for Windows NT 4.0. Microsoft vil fortsatt gi teknisk støtte til kunder
som bruker Windows NT 4.0 på PowerPC-plattformen.

1.3 Nedlasting og utpakking av Service Pack
-------------------------------------------
Hvis du har lastet ned denne Service Pack fra FTP eller et Web-område, 
bør du lese gjennom denne informasjonen før du installerer Service Pack. 

Etter at du har lastet ned Service Pack, vil du ha en komprimert kjørbar 
fil på harddisken (f.eks. nt4sp3_i.exe). Du kan pakke ut denne filen og
starte installasjonen ved å skrive NT3SP3_I.EXE i ledetekst, eller 
dobbeltklikke filen i Utforsker. Du kan pakke ut filen uten å starte
installasjonen ved å bruke bryteren /x. Du skriver da NT4SP3_I /x i 
ledetekst.


2.0  INSTALLERE WINDOWS NT SERVICE PACK 3
-----------------------------------------

2.1 Før du installerer servicepakken
------------------------------------
Avslutt alle aktive feilsøkingsøkter før du installerer servicepakken, 
ellers kan ikke systemfiler som er i bruk oppdateres. Hvis en fil er i 
bruk, vil du få melding om dette i en dialogboks der du kan velge mellom
å avbryte installasjonen eller hoppe over filen som er i bruk. Det 
anbefales at du avbryter installasjonen for å avinstallere servicepakken.
Avslutt alle aktive økter og kjør UPDATE.EXE på nytt for å installere
servicepakken.  

Det anbefales også at du utfører stegene nedenfor for å øke mulighetene
for systemoppretting hvis det oppstår feil under installasjonen:

1. Oppdater systemets Reparasjonsdiskett med kommandoen RDISK.EXE /s 
2. Utfør en fullstendig sikkerhetskopiering av systemet, inklusive
   sikkerhetskopiering av registerfiler.
3. Deaktiver alle unødvendige drivere og tjenester fra tredjeparts-
   leverandører, det vil si drivere og tjenester som ikke er nødvendige
   for å starte systemet.
4. Kontakt den OEM (Original Equipment Manufacturer) som leverte driveren
   eller tjenesten for de oppdaterte versjonene av filene.

Hvis du har installert en forhåndsversjon av Microsoft Internet Explorer 
4.0, må du fjerne denne fra systemet før du installerer Service Pack. 
Du kan installere Internet Explorer igjen etter at Service Pack 3 er 
installert. Dette vil ikke være nødvendig for den endelige versjonen av
Internet Explorer 4.0. Når den endelige versjonen av Microsoft Internet
Explorer 4.0 er klar, vil den bli gjort tilgjengelig for kunder på 
Microsofts Web-område.

Brukere av NEC Versa 6050 eller 6200-seriene av bærbare maskiner som ble
levert med en forhåndsinstallert versjon av Windows NT 4.0, bør velge Ja
på spørsmål om filen HAL.DLL skal erstattes under installasjonen av 
Service Pack 3.  

Hvis du bruker SystemSofts CardWizard for Windows NT (støtte for PCMCIA)
eller PowerProfiler for Windows NT (støtte for Advanced Power Management),
må du fullføre eventuelle kritiske forhåndsinstallasjonsprosedyrer før du
installerer Service Pack. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende at du 
ikke kan starte opp datamaskinen etter å ha installert Service Pack 3.  
Disse prosedyrene beskrives i produktavsnittet på:
http://www.systemsoft.com.

APM (Advanced Power Management) støttes ikke av Windows NT versjon 4.0.  
Microsoft anbefaler derfor at du fjerner APM-funksjoner før du installerer
Service Pack.

2.2 Installere Service Pack:
----------------------------
Installere Service Pack fra CD-ROM:

1.  Sett inn CD-ROMen med Service Pack 3 i CD-ROM-stasjonen.
2.  Hvis en Web-side åpnes i web-leseren når du har satt inn CD-ROMen, 
    klikker du først Windows NT Service Pack og deretter klikker du
    Installer Service Pack. 
3.  Velg Åpne på spørsmål om du skal åpne filen SPSETUP.BAT eller lagre
    den på disk og følg deretter instruksjonene på skjermen. 

4.  Hvis Web-siden ikke åpnes automatisk i Web-leseren når du har satt
    inn CD-ROMen, må du starte ledetekst og gå til stasjonsbokstaven
    som forbindes med CD-ROM-stasjonen.
5.  Endre katalog til \i386 eller \ALPHA (avhengig av om du har en Intel-
    eller ALPHA-prosessor), og skriv UPDATE.
6.  Følg instruksjonene på skjermen.

    Obs! Hvis du vil ha muligheten til å avinstallere Service Pack senere, 
    må du opprette en avinstallasjonskatalog første gang du installerer
    Service Pack. Hvis du installerer Service Pack på nytt etter å ha 
    installert ny programvare eller maskinvare, må du opprette en ny
    avinstallasjonskatalog. Du angir dette ved å velge "Ja, jeg vil opprette
    en avinstallasjonskatalog" når du får spørsmål om dette under 
    installasjonen. Se avsnitt 2.3 og 3.2 for nærmere informasjon.

Installere servicepakken fra en nettverksstasjon:

1.  Start ledetekst i Windows NT, og skriv kommandoen for å koble til 
    nettverksstasjonen hvor Service Pack-filene finnes.
2.  Endre aktuell stasjon til nettverksstasjonen. 
3.  Endre katalog til \i386 eller \ALPHA (avhengig av om du har en Intel- 
    eller ALPHA-prosessor), og skriv UPDATE.
4.  Følg instruksjonene på skjermen.

    Obs! Det anbefales at du oppretter en avinstallasjonskatalog første
    gang du installerer Service Pack. Du bør også opprette en ny
    avinstallasjonskatalog etter å ha lagt inn ny programvare eller
    maskinvare. Du angir dette ved å velge "Ja, jeg vil opprette
    en avinstallasjonskatalog" når du får spørsmål om dette under 
    installasjonen. Se avsnitt 2.3 og 3.2 for nærmere informasjon.


2.3  Avinstallere Service Pack
------------------------------
Denne servicepakken inneholder en avinstallasjonsfunksjon som kan brukes til
å fjerne servicepakken, og gjenopprette systemet til sin tidligere tilstand.

Avinstallsjon kan kun utføres dersom du oppretter en avinstallasjonskatalog
første gang du kjører UPDATE.EXE. Dette gjør du ved å velge "Ja, opprett en
avinstallsjonskatolg". En underkatalog til Windows NT-katalogen vil bli 
opprettet, og denne krever at du har minst 60 MB ledig harddiskplass på 
stasjonen som Windows NT er installert på.

Hvis du av en eller annen grunn vil fjerne servicepakken, kan du kjøre
UPDATE.EXE på nytt og velge alternativet "Fjern tidligere installert Service
Pack". Etter at maskinen er startet på nytt vil Service Pack-filene være
erstattet med filene fra den forrige installasjonen, og registeret vil være
det samme som før Service Pack 3 ble installert.

Obs! Hvis du installerer programmer som krever Service Pack 3, eller har 
feil som er korrigert i Service Pack 3, kan en avinstallasjon få negativ 
innvirkning på disse programmene.

Obs! Hvis du tenker å installere en tidligere Service Pack etter å ha 
avinstallert Service Pack 3, bør du ta visse forholdsregler.  
Service Pack 3 modifiserer databasen for Security Account Manager (SAM) slik
at eldre versjoner av filene SAMSRV.DLL og WINLOGON.EXE ikke lenger kjenner
igjen databasestrukturen. Derfor vil ikke avinstallasjonsprosessen 
gjenopprette disse filene ved avinstallering av Service Pack 3.  
Hvis du installerer en tidligere Service Pack (f.eks. Service Pack 2) etter 
avinstallering av Service Pack 3, må du velge Nei i dialogboksene for 
Bekreft filerstatning på spørsmål om du vil overskrive SAMSRV.DLL og 
WINLOGON.EXE. Hvis du overskriver de nye filene med de tidligere versjonene,
vil du ikke kunne logge deg på systemet.


3.0  BRUKEROPPLYSNINGER
-----------------------

3.1 Reparasjonsdisketten
------------------------
Hvis det blir nødvendig å bruke Reparasjonsdisketten for Windows NT etter
at Service Pack er installert, må du installere servicepakken på nytt
etter at reparasjonen er fullført. Dette skyldes at Reparasjonsdisketten
reparerer systemet ved å gjenopprette originalfiler fra den opprinnelige
installasjonen av Windows NT 4.0. Følg instruksjonene i avsnitt 2.0 for å 
installere Service Pack 3 igjen etter at reparasjonen er fullført.
Mer informasjon om bruk av verktøyet Windows NT Reparasjonsdiskett finnes i
Microsoft Knowledge Base på http://www.microsoft.com/kb/
Søk etter artikkel Q146887.

Obs! Du må ha den oppdaterte versjonen av Setupdd.sys for å kunne bruke
Reparasjonsdisketten. Den oppdaterte versjonen fines i Service Pack 3. 
Kopier den oppdaterte versjonen av Setupdd.sys fra Service Pack 3 til
Oppstartsdiskett nr. 2. Dette vil erstatte den tidligere versjonen av filen
med den oppdaterte versjonen. 
Mer informasjon finnes i Microsoft Knowledge Base, artikkel Q158423, på: 
http://www.microsoft.com/kb/ 


3.2 Legge til nye komponenter
-----------------------------
Hvis du endrer eller legger til nye programvare eller maskinvarekomponenter
etter at du har installert Service Pack, må du installere Service Pack på
nytt. Dette skyldes at filene fra det originale filsettet i Windows NT
ikke nødvendigvis er de samme som filene i Service Pack. Du kan ikke 
legge til nye komponenter direkte fra Service Pack (som for eksempel nytt
tastatur eller skriverdrivere). Nye komponenter må installeres fra 
originalproduktet.

Hvis du for eksempel installerer SNMP-tjenesten etter å ha installert
Service Pack 3, må Service Pack installeres på nytt. Hvis ikke vil du
få feilmeldingen "Entrypoint SnmpSvcGetEnterpriseOID could not be located
in snmpapi.dll". Dette skyldes at enkelte av filene i SNMP-tjenesten har
blitt oppdatert i Service Pack 3, slik at versjonene ikke vil stemme
overens. Dette problemet løses hvis du installerer Service Pack på nytt,
ettersom de nye filene kopieres til systemet under installasjonen.

Obs! Hvis du installerer Service Pack på nytt etter å ha installert ny
programvare eller maskinvare, må du opprette en ny avinstallasjonskatalog.
Dette gjør du ved å velge "Ja, jeg vil opprette en avinstallasjonskatalog" 
når du få spørsmål om det.


3.3 Installere symbolfiler fra CD-ROMen
---------------------------------------
Hver programfil i Windows NT har en korresponderende symbolfil som brukes til 
å finne årsaken til kernel STOP-feil. Installer symbolfilene som svarer til
de nye programfilene i Service Pack 2 med følgende kommando
(antar at CD-ROM-stasjonen er D:, symbolfilene finnes i katalogen 
C:\WINNT\SYMBOLS og du installerer på en x86-maskin):

    XCOPY /S /U /D D:\SUPPORT\DEBUG\I386\SYMBOLS C:\WINNT\SYMBOLS

Denne kommandoen vil kopiere DBG-filene for Service Pack 2 over de eksisterende
filene. XCOPY-kommandoen vil bare kopiere de DBG-filene som allerede er
installert (bryter /U) og bare de med nyere datostempling (bryter /D).

Mer informasjon om feilsøking i Windows NT finnes i kapittel 39, "Windows NT 
Debugger," i Microsoft Windows NT Workstation Resource Kit.


3.4 Ekstern påloggingstjeneste (RAS) PPP CHAP MD5-godkjenningsstøtte
----------------------------------------------------------------

SP3 tilbyr begrenset PPP MD5-CHAP-godkjenningsstøtte for Ekstern 
påloggingsserver (RAS). Dette kan være nyttig i nettverk med mindre antall
brukere med klienter som ikke har Microsoft PPP-tilkobling. Støtten er lokal
for en angitt RAS-server. Kontoinformasjonen for MD5 lagres i RAS-serverens
register, og er ikke integrert eller synkronisert med kontodatabasen i 
Brukerbehandling. Integrert støtte vil komme i senere versjoner.

Den lokale MD5-CHAP-godkjenningen aktiveres ved å opprette MD5-nøkkelen i
registeret som beskrevet nedenfor og legge til konto-undernøkler med syntaksen
[<domene>:]<bruker>, med underverdien "Pw" som inneholder passordet for
kontoen. Notasjonen ":" brukes istedenfor "\", i henhold til syntaksreglene
for registernøkler. Alternativet "Domene" er valgfritt og blir som regel 
utelatt. MD5-CHAP forhandles ikke frem (tidligere versjoner) hvis ikke 
MD5-nøkkelen eksisterer (standard).

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\CHAP\MD5
[<domene>:]<bruker>(REG_SZ)Pw

3.5  Microsoft DHCP Server
--------------------------
Denne versjonen av Microsoft DHCP Server endrer formatet på DHCP-databasen.
Før du oppgraderer bør du ta en sikkerhetskopi av katalogen 
%windir%\system32\dhcp 

Funksjonen for å påvise adressekonflikter kan begrense ytelsen for Microsoft 
DHCP Server. Ytelsen kan økes ved å redusere antall gjentatte ping-forsøk i 
dialogen Serveregenskaper. Denne funksjonen er deaktivert som standard.

Adressekonflikter indikeres ved at datamaskinnavnet byttes ut med 
"BAD_ADDRESS". Hvis en unik identifikator er angitt for adressen i dialogen 
Klientegenskaper, har klienten avslått denne adressen. Hvis den unike 
identifikatoren ikke er angitt, har DHCP-serveren identifisert en 
adressekonflikt.

Microsoft DHCP server kan konfigureres slik at klientens standard gateway 
settes til den samme som IP-adressen. et medfører at klienten bruker arp for 
alle IP-adresser på det lokale undernettet, og er nyttig i nettverk uten 
rutere. Denne funksjonen kan aktiveres for alle klienter i en scope ved å 
legge til følgende registerverdi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer
\Subnets\a.b.c.d\SwitchedNetworkFlag=1 (REG_DWORD)

Denne versjonen av Microsoft DHCP Server støtter BOOTP-klienter. I denne 
versjonen må imidlertid BOOTP-adresser reserveres på forhånd ved å opprette
IP-adresse-reservasjoner. Kommende versjoner av Microsoft DHCP Server vil
kunne låne ut adresser til BOOTP-klienter dynamisk.

BOOTP-klienter som ikke angir parameteralternativet ( 55 ) kan fortsatt motta
de følgende alternativene i denne versjonene av Microsoft DHCP Server:

1	Subnet Mask
3	Router
5	Name Server
12	Host Name
15	Domain Name
44	NetBIOS over TCP/IP Name Server
45	NetBIOS over TCP/IP Datagram Distribution Server
46	NetBIOS over TCP/IP Node Type
47	NetBIOS over TCP/IP Scope
48	X Window System Font Server
49	X Window System Display Manager
69	SMTP Server
70	POP3 Server
9	LPR Server
17	Root Path
42	NTP Servers
4	Time Server

Klienten må angi alternativ 55 i BOOTP-forespørselen for å kunne ta imot
andre alternativer. DHCP-serveren vil returnere alternativene i samme
rekkefølge som ovenfor. DHCP-serveren vil returnere så mange alternativer
som får plass i returpakken.

Loggfunksjonen oppretter en loggfil i tekstformat for all aktivitet på
DHCP-serveren. Loggfilen finnes i:

%windir%\system32\dhcp\dhcpsrv.log

Denne filen vil være åpen så lenge DHCP-serveren kjører når loggfunksjonen 
er aktivert. Før du kan slette loggfilen må du først stoppe DHCP-serveren 
med kommandoen:

NET STOP DHCPSERVER

Hvis det ikke finnes nok plass på harddisken vil aktivitetsloggen ta en pause
inntil nødvendig plass blir tilgjengelig igjen.

Hvis du aktiverer eller deaktiverer Logging, Superscope eller støtte for 
DHCP Decline må du også stoppe og starte om DHCP-tjenesten.

3.6 Ukrypterte passord sendes ikke lenger som standard
------------------------------------------------------
Du kan ikke koble deg til SMB-servere (f.eks. Samba og LAN Manager for UNIX)
med ukrypterte passord (klartekst) etter at du har oppgradert til Windows NT
4.0 Service Pack 3. Dette skyldes at redirigereren for SMB som inngår i 
Service Pack 3 behandler ukrypterte passord annerledes enn tidligere 
versjoner av Windows NT. Fra og med Service Pack 3 vil ikke redirigereren for
SMB sende ukrypterte passord med mindre du legger til en registerpost som 
aktiverer ukrypterte passord. Informasjon om hvordan du aktiverer ukrypterte
passord i registeret finnes i Microsoft Knowledge Base, artikkel Q166730, på
http://www.microsoft.com/kb/
Denne artikkelen inneholder også informasjon om hvordan du kan endre 
installasjonsprosessen i Service Pack slik at ukrypterte passord er aktivert
etter at Service Pack er installert.

3.7 Maskinvarekompatibilitet med Windows NT 4.0
----------------------------------------------
En oppdatert liste over datamaskiner og annen maskinvare som støttes av
Windows NT 4.0 finnes i Liste over kompatibel maskinvare på:
http://www.microsoft.com/hwtest. 

3.8 Installere skriverprogramvare fra Lexmark på internasjonale
    versjoner av Windows NT 4.0
---------------------------------------------------------------
Når du installerer skriverprogramvare fra Lexmark på internasjonale versjoner
av Windows NT 4.0, (velg Lexmark TCP/IP Network Port i dialogen 
Utskriftsporter) vil de tilhørende filene installeres i katalogen 
"Program Files". Navnet på denne katalogen er oversatt på nasjonale versjoner
av Windows NT 4.0. Derfor må du manuelt opprette en katalog med navn 
"Program Files" før du installerer skriverprogramvare fra Lexmark. Etter 
installasjonen må du opprette en ny snarvei til MarkVisions skriververktøy, 
som er programmet "markvis.exe" i katalogen \program files\MarkVis\WinNT.

Hvis du installerer Lexmark DLC Network Port, (også i dialogen 
Utskriftsporter), må du opprette en ny snarvei til nettverksskriververktøyet
"interact.exe" i katalogen "%systemrot%\system32". 


4.0  OVERSIKT OVER FEIL SOM KORRIGERES MED SERVICE PACK 3
---------------------------------------------------------
Alle feilkorreksjoner i Service Pack 3 er listet opp nedenfor.
Bruk Qxxxxxx-nummeret foran den engelske feilbeskrivelsen ved 
forespørsler til Microsoft Knowledge Base for å finne en artikkel om den
aktuelle feilen. Microsoft Knowledge Base finnes på Microsofts Web-område
på adressen http://www.microsoft.com/kb/

Obs! Service Pack 1 er implementert i den norske versjonen av Windows NT
Workstation 4.0.


Service Pack 1
--------------
Q78303  Intermittent File Corruption Problem
Q142653 STOP Message Occurs Calling GetThreadContext/SetThreadContext
Q142654 Winsock Memory Access Violation in Ws2help.dll Or Msafd.dll
Q142655 Stop Message Appears After Deleting ProductOption Registry Key
Q142656 Internet Explorer 3.0 on RISC Computer Cannot Connect to Host
Q142657 Data Corruption on Windows NT 4.0
Q142658 Internet Information Server Runs Out of Memory
Q149903 File Manager Performs a Move Instead of a Copy
Q156832 STOP Message when IBM Warp Client Connects to Windows NT 4.0

Service Pack 2
--------------
Q108261 Windows NT Hangs on Shutdown with Certain PCMCIA Devices
Q140065 Multi-Processor Systems Randomly Restart or Stop Responding
Q141375 Winstone 97 May Fail on Windows NT 4.0
Q141708 RAS Client IP Addresses Not Returned to Static Address godot
Q142634 Multiple Processes Are Able to Open the Same Winsock Port
Q142641 Internet Server Unavailable Because of Malicious SYN Attacks
Q142648 STOP 0x00000024 in Ntfs.sys
Q142656 Internet Explorer 3.0 on RISC Computer Cannot Connect to Host
Q142671 Backup Fails on Certain Directories Due to Lack of Permissions
Q142675 CSNW Sends Packets Greater Than Negotiated Maximum Packet Size
Q142686 First Line of Print Job Lost When Printing Using Lpdsvc
Q142687 Windows NT 4.0 Not Able to Read Some Compact Discs
Q142847 Bugcheck 0x1e Caused by Isotp.sys Driver
Q142872 Length of PDC Name May Affect Performance on a Domain
Q142903 Windows NT Ndis.sys and Netflx3.sys Performance Improvement
Q146336 Joystick in Windows NT 4.0 Does Not Work Properly
Q147363 AlphaServer Hangs on Install of Windows NT Version 4.0
Q147497 Matrox Video Driver May Fail on Alpha-based Computers
Q147552 Backup Always Reports Time as PM
Q148378 Setup of RAS with Multiple Modems Gives Slow Performance
Q148525 Removable Media Does Not Eject if Formatted in NTFS
Q148602 Running SNA Server 2.11 on the Windows NT 4.0
Q150815 Windows NT May Fail to Boot on Toshiba Portable Computers
Q153665 SPX Data Stream Type Header May Reset Unexpectedly
Q154556 Delegation Requires a Stop and Restart of the DNS Server 
	Service
Q154620 Windows NT 4.0 DNS Server Loses the Forwarders Settings
Q154784 Windows NT Operating System SNMP OID Incorrect
Q155883 NT 4.0 Breaks SNA Server 2.x Server Communication Over IP
Q156091 Access Violation with Long NDS Context in CSNW/GSNW
Q156095 Replace Command with Space Character in the Path Does Not Work
Q156276 Cmd.exe Does Not Support UNC Names as the Current Directory
Q156324 Device Failure Message with Microchannel Network Adapter
Q156520 Logon Validation Fails Using Domain Name Server (DNS)
Q156578 Cannot Cancel Print Job on Windows NT 3.51 Shared Printer
Q156735 WOW Applications Stack Fault When Launched by a Service
Q156746 Print Jobs Are Deleted When Printer Is Resumed After Restart
Q156750 AddGroupNameResponse Frame from WinNT May Cause WFWG to Hang
Q156884 Problems Saving Event Viewer Log from Windows NT 4.0 to 3.51
Q156958 Serial Service Won't Stop with Serial Printer Installed
Q157279 Nwrdr.sys Fails Reading File with Execute Only Attribute
Q157289 Memory Leak Using RegConnectRegistry API
Q157494 PPC 4.0 Cirrus Driver Fails to Redraw & Fill Objects Correctly
Q157621 Personal Groups Not Visible If %Systemroot% Is Read-Only
Q157673 Policy Not Updated on Workstation
Q158142 WM_DDE_EXECUTE API Causes a Memory Leak in the WOW Subsystem
Q158387 RAS Server Cannot Use DHCP to Assign Addresses w/ PPTP 
        Filtering
Q158587 16-Bit Named Pipe File Open Leads to WOW Access Violation
Q158682 Shortcuts Created Under NT 4.0 Resolve to UNC Paths
Q158707 DDE Destroy Window Code May Stop 0x0000001e in Windows NT 4.0
Q158796 Macintosh Clients Connected to WinNT Server Appear to Hang
Q158981 IBM Thinkpads 760ED and 760ELD May Hang During Shutdown
Q158994 Windows NT 4.0 Fails to Replicate to Backup Domain Controllers
Q159053 NTFS Stream Limitation in Windows NT 4.0
Q159066 A Client Crash May Prevent an NTFS Volume Dismount
Q159071 NTFS Does Not Prevent a File Deletion During Rename
Q159072 An Account That Still Has System Access May Be Deleted
Q159073 Screen Corruption on Dell Laptops Using Cirrus Video
Q159075 Compression Is Not Supported on Quantum 4000DLT
Q159076 Windows NT 4.0 May Hang or Crash in Win32k.sys During Setup
Q159085 Windows NT Kernel Crashes While Processing WM_NCCREATE
Q159090 Delphi 2.00 and 2.01 Users Encounter Error 998
Q159091 German Time Zone Results in Incorrect Log Times
Q159092 Mouse Buttons Not Swapped on German Windows NT 4.0
Q159093 Windows NT Muldiv() Function Returns Incorrect Value
Q159095 STOP 0x0000001E in Win32k.sys When Exiting Applications
Q159098 WinNT 4.0 Resource Kit Utility "Remote Console" Client Fails
Q159105 Cannot Open Truncated File Names from Compact Discs
Q159107 Access Violation in AddAtom Inside Kernel32.dll
Q159108 SMP Full Duplex Adapter Configuration May Cause a Blue Screen
Q159109 ExitWindowsEx Does Not Work With NEC Power Switch Service
Q159110 CDFS Does Not Complete IRPs Correctly
Q159111 Multiprocessor Computer Hangs Under Stress Using Halsp.dll
Q159119 NTFS Generates Cross-Linked Files
Q159127 Bugcheck in Windows NT While Running POSIX Applications
Q159129 OpenGL Access Violation with Invalid OpenGL Context
Q159137 Moving Files Can Corrupt NTFS Partition
Q159141 CDFS Incorrectly Creates Short File Names for Some Files
Q159144 Dongle May Not Function Under Windows NT 4.0
Q159203 Unattended Install Prompts for New IP if Zero Is in Address
Q159204 IoCompletionPort Causes Blue Screen Error
Q159205 SFM File Type and Creator Properties Invalid
Q159206 Reactivation of Paused Print Queues Deletes Print Jobs
Q159309 Windows NT 4.0 RAS Not Releasing Static IP Addresses
Q159352 RPC over NetBIOS Programs Can't Call from Server to RAS Client
Q159447 Applications Testing for Directory Existence Fail
Q159449 DNS Server Glue Data Is Deleted
Q159450 Second Recursive Query Sent from DNS Server Is Broken
Q159594 Missing Eastern Europe FontSubstitutes in Registry
Q159910 Memory Corruption on a Windows NT Alpha Platform
Q159970 Slow List of Folders and Files with CSNW
Q159971 SetTimer() API Causes Memory Leak in the WOW Subsystem
Q159972 WinNT 4.0 May Not Return Valid Response for SMB Search Command
Q160015 2D Vector Performance on WinNT 4.0 Slower Than on 3.51
Q160055 Warning Event ID 4010 Generated on Windows NT LPD Server
Q160189 CSNW Cannot See More Than 32 Volumes Per Server
Q160190 RasSetEntryProperties Does Not Save a Full Path Script Name
Q160354 Mouse and Keyboard Can Disappear when Replacing Drivers
Q160370 Stop Screen 0x00000050 Caused by Fs_rec.sys
Q160372 Intermittent File Corruption when Compiling on NTFS Partition
Q160373 Adaptec Aic78xx Does Not Issue Multiple Tagged Commands
Q160377 File Size Data Does Not Remain Consistent After Defrag on NTFS
Q160392 Systems with 4 GB or More of RAM Cannot Boot Windows NT 4.0
Q160398 Cannot Read Files Greater than 4 GB
Q160404 Madge EISA Stops Responding on Alpha in Windows NT 4.0
Q160405 Video Memory Not Correctly Detected on Dell Latitude Laptops
Q160420 Changing Colors on Cirrus Logic Cards to 65k Can Cause Stop
Q160459 DNS Delegations May Fail
Q160470 Stop 0x0000000a IPX Sends Browser an Incomplete Datagram
Q160493 NWLNKRIP Data Structures Corruption when Using a Demand Dial 
        NIC
Q160494 DNS Zone Transfer Fails After WINS Record Added
Q160497 Cache File Entries Disappear
Q160508 Unnecessary DNS Zone Transfers
Q160518 Zone Files in Multiples of 4 KB May Cause Access Violation
Q160583 Windows NT 4.0 with More Than 4 Processors May Stall & Reboot
Q160601 Bad Parameters Sent to Win32k.sys May Cause Stop Message
Q160603 No Output from DBMON Using OutputDebugString While Debugging
Q160604 Access Violation in security!SspQueryContextAttributesW
Q160606 Performance Enhancements for SQL Server Under Windows NT
Q160610 READ_REGISTER_ULONG Doesn't Preserve ULONG Semantics on Alpha
Q160649 STOP 0x0000000A in Ntoskrnl.exe at Logon to Windows NT 4.0
Q160650 Blue Screen When Closing Kernel Mode Handles from User Mode
Q160651 OpenGL May Cause an Exception 0xc0000090
Q160653 NTFS Fails Assertion Under High Stress During Transfer
Q160657 16-bit Version of Visual Basic 4 May Hang Windows NT 4.0
Q160658 Stop C0000021A Using MoveFileEx MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT
Q160670 FPSCR is Not Being Saved Across Thread Context Switches
Q160671 Stop 0x0000007F May Occur on Compaq SystemPro
Q160678 Possible Access Violation in Win32k.sys Under High Stress
Q160702 Event 2006 Errors in Xcopy from WinNT 4.0 to OS/2 3.0 Client
Q160732 FIX: SQL Server 6.5 Service Pack 2 Fixlist (Part 2 of 2)
Q160791 Excel Charts Lose Color When Pasted into Word
Q160840 Sharing Violation When Accessing User Profiles
Q160894 Incoming Fax Jobs Do Not Appear in Print Queue
Q160964 0x0000001e When Printing Certain Documents from Windows NT 4.0
Q161201 NTBackup.exe from WinNT 3.51 SP5 Causes Verify Errors
Q161802 Stop 0x0000000A During Create File SMB
Q161990 How to Enable Strong Password Functionality in Windows NT
Q162157 Cyberbit Unicode Font Does Not Return Correct Charset
Q163055 DHCP Client May fail with NT 4.0 SP2 Multinetted DHCP Server
Q163736 Access Violation in DNS Manager when deleting cached domain
Q163772 Nested "for" Loops Using the '~' Operators Does not Work
Q163773 Brief 3.0 in NTVDM Consumes 100% Processor
Q163837 SNMP query to Windows NT returns same value for NTS and NTW

Service Pack 3
-------------------
Q135707	Programs Run at Priority Level 15 May Cause Computer to Hang
Q139506	Connections to Share-Level Server May Fail
Q140419	Name Release Notfications Not Sent to WINS on Shut Down
Q140967	Changing Password in User Manager Does Not Permit Logon
Q141189	BUG: Wrong Error Code on NetBIOS Call When Using NWNBLNK
Q141381	Retail SP3 Clients Cannot Connect to SP3 Beta 1 Servers
Q142047	Bad Network Packet May Cause Access Violation (AV) on DNS
	Server
Q142609	Corruption Problem When Running DPMI Application
Q143470	Run Logon Scripts Synchronously Not Applied to New Users
Q143472	FPNW Blue Screens Accessing or Creating Folders with Long
	Paths
Q143473	Unattended Setup Stops and Says Press Any Key to Shut Down
Q147012	Activating /W Switch to Prevent Rebooting in WinNT
Q149538	System Restarts Every 5 Hours if Workstation to Server 
	Upgrade
Q151926	Delayed WinLogon When Drive Mapped to Local Share
Q153220	DHCP Manager Error "No More Data Is Available"
Q154710	Cannot View Long File Names on Network in 16-Bit Programs
Q154939	CreateQueueJobAndFile Fails w/ Queues Other Than Print Queue
Q156410	STOP 0x1E or 0x50 Error on Multiprocessor DEC Alpha Computer
Q157077	Netstat Slow to List Large Numbers of Connections
Q157745	Command Extensions Cause Access Violation in Cmd.exe
Q158433	Re-creating Admin Shares Causes Exception Error
Q158548	Sysdiff Changes Dates on Files It Applies to WinNT
Q159060	Mouse Cursor Freezes or Fails with Microsoft IntelliMouse
Q159176	XADM: Store Stops Responding with High CPU Usage
Q159330	Map.exe Does Not Set Environment Variables Correctly
Q159998	Error Message: Error Access Is Denied
Q160386	Incorrect MediaType Parameter on IBM PCMCIA Token Ring Card
Q160405	Video Memory Not Correctly Detected on Dell Latitude Laptops
Q160990	DHCP Server Offers Duplicate IP Addresses for Windows NT
Q161038	Winsock Apps Fail on First Attempt at NetBIOS Name 
	Resolution
Q161368	Service Pack 2 May Cause Loss of Connectivity in Remote 
	Access
Q161432	WINS Static Entries Overwritten by Duplicate Group Names
Q161644	STOP 0x0000000A Sfmsrv.sys When Copying File to Mac Volume
Q161714	IPX Doesn't Function Correctly over Token Ring Source 
	Routing
Q161830	Message from Unix Using Smbclient w/ Long Username Crashes
Q161838	Programs That Lock 0 Bytes at Byte 0 Lock Entire File
Q162077	Stop: 0x0000000A when Selecting NDS Map Objects
Q162096	SET: Drivers Fail to Load When I/O Address Is Above 0xFFF
Q162189	Macintosh Clients May Hang Temporarily with Multiple Mac
	Volumes
Q162396	Problem with DHCP Decline Feature in Service Pack 2
Q162404	Service Pack 5 Breaks Microsoft Mail Shared Using FPNW
Q162471	Windows NT 4.0 May Not Recognize SCSI Devices Using Nonzero
	LUNs
Q162563	WINS Restore Fails on Windows NT Server 4.0
Q162566	FPNW Causes Incomplete Display When Executed from Windows 95
Q162567	Telnet to Port 135 Causes 100 Percent CPU Usage
Q162616	Extra Form Feed with Passthrough Functions to Text Only 
	Driver
Q162657	Choosing Default Domain Name for RAS Client Authentication
Q162774	Policy Editor Crashes When Using Large Custom ADM Files
Q162775	Access Violation in SPOOLSS when Printing to a Serial 
	Printer
Q162778	WINS May Report Database Corruption w/ More Than 100 Owners
Q162881	RIP Table Sent While Shutting Down When Silent RIP Set
Q162926	STOP: 0x0x0000000A After Call to GlobalAddAtom()
Q162927	Telnetting to Port 53 May Crash DNS Service
Q163129	RAS Client Fails to Connect to Service Pack 2 Using NetBEUI
Q163143	STOP: 0x0000001E with Status C000009A
Q163196	New Windows NT PING.EXE Prevents Hanging Other TCP/IP Stacks
Q163202	Limit of the Number of Simultaneously Open Root Storage Files
Q163203	Remote Access Autodial Manager may fail for second user logon
Q163213	WebSTONE Benchmark of IIS May Show Poor Results for MP 
	Systems
Q163214	RAS Script with Set IPADDR May Fail with 3Com Defender Add-on
Q163261	DEC ALPHA WinNT 4.0 Servers w/ SP2 Fail to Lease DHCP
	Addresses
Q163267	Delay While Establishing SPX II Connection
Q163318	Helpfile Word Lists May Be Rebuilt After Daylight Savings
	Change
Q163333	Autosynch Compatible COM Applications May Fail w/ FIFO 
	Enabled
Q163383	Failure to Obtain IP Address Via DHCP on Token Ring w/ SP2
Q163431	16-Bit Application Stops Responding When Run on WinNT 4.0
Q163508	STOP 0xA in Ntfs.sys During Reboot
Q163512	Error: The Mapi Spooler has Shut Down Unexpectedly
Q163525	Delay When Saving Word 7.0 File to Windows NT 4.0 Server
Q163538	NTBackup Does Not Properly Eject Tapes on DLT Tape Devices
Q163614	HP LaserJet Series II Prints Extra Small Stripes or Points
Q163616	Cannot Unlock Workstation If Password Change Cancelled
Q163620	STOP 0x50 in Rdr.sys If Pathname Too Long in SMB
Q163672	Windows NT 4.0 Setup Fails on ThinkPad 535
Q163687	Winsock Applications May Timeout or Fail with an Error
Q163700	IIS Access Violation for Polygon with More Than 100 Vertices
Q163714	ATDISK Finds the Same Disk Twice on SunDisk PCMCIA ATA 
	Adapter
Q163725	NDIS Driver Fails To Check Functional Address
Q163790	RPC Service Stops Responding on UDP Port 135
Q163872	Sysdiff Cannot Delete Files
Q163873	Czech Keyboard Layout Has Wrong Mapping
Q163874	Pressing CTRL+ALT+DEL When Logging On Can Cause Blue Screen
Q163875	Group Policies Not Applied If DC Name Is More Than 13
	Characters
Q163876	CSNW Clients Cannot Delete Print Jobs on NetWare Print Queue
Q163880	COPY Command Causes File Cache to Grow
Q163881	Windows NT Does not Display Some Fonts
Q163883	NetBT (tag=Nbt8) Corrupts Pool with WinNT 4.0 SP2 Installed
Q163891	Microsoft Excel 97 Causes a Windows NT Access Violation
Q163892	A Service May Not Set Hooks on 32-bit GUI Applications
Q163936	CLOCK Hangs and Consumes 90% CPU When Set to Digital Display
Q163969	Event 552: DNS Was Unable to Serve a Client Request
Q164014	Slow Exchange Client Logons Due to Deadlock in LSASS
Q164121	Corel Fonts Unavailable Outside of English Locale
Q164133	Logon Allowed When Access Denied to Mandatory User Profile
Q164138	Files in Macintosh Volume Disappear from Macintosh Clients
Q164159	Verify Reports Errors When Restoring a Tape Backup
Q164161	NTBACKUP Fails to Back up Microsoft Exchange Server Data
Q164201	Access Violation Installing IIS
Q164211	FPNW Doesn't Convert the Long File Names Correctly
Q164260	Compressing and Uncompressing Files Cause File Cache to Grow
Q164309	Windows NT Client: Primary/Secondary WINS Servers Switch
Q164322	Memory Leak in NetQueryDisplayInformation API
Q164350	NEC IDE CD-ROM Drive CDR-1400C Cannot Play Audio CDs
Q164352	Stop 0x00000050 in Tcpip.sys Caused by Winsock Applications
Q164391	WinNT 4.0 SP2 Atapi Claims IRQ for Unused IDE Channel
Q164410	CHGPASS and SETPASS Do Not Prompt For Typing Correction
Q164432	Accented Greek Characters Are Not Being Created
Q164462	Conner 4 mm DAT Tape Devices Fail After About 30 Seconds
Q164491	Stop: 0x0000000A in Rdr.sys When Mailslot Message > 512 Bytes
Q164507	Any User Can Log on to FTP Server with Disabled Anonymous
	Logon
Q164542	MGET to an IBM Host FTP Server Returns Garbage Characters
Q164546	SCSI Driver Description Truncated in Control Panel
Q164595	Duplicate Route Not Removed After Second Redirection
Q164600	4 mm DAT Driver Reports DEC TZ9L Supports Setmarks
Q164606	Deferred Reconnections to Password Shares May Not Work
Q164630	RPC over NetBEUI Fails from WinNT 4.0 RAS to WinNT 4.0 RAS
Q164631	Scavenging WINS Database Removes Static Entries
Q164639	SNA Windows 95 Fails Logon If Password Change Required
Q164702	WINDISK crashes during initialization when Compaq ATAPI PD/CD
Q164758	Remote Procedure Call (RPC) Service Access Violation
Q164806	CHKNTFS Does Not Exclude FAT Partitions from AUTOCHK on Boot
Q164812	Computer Name Truncated When Name Resolution Attempted
Q164821	DHCP Server Service May Stop Responding
Q164826	Direct Draw Programs May Hang NT 4.0 with S3 968 Video 
	Chipset
Q164904	Stop 0x0000000A in NETBT.SYS After Applying Service Pack 2
Q164928	Not All Objects Are Displayed When Browsing NDS Trees
Q164938	Event Logging Frozen While Doing Heavy Logging; Services CPU
	Peg
Q164982	Lack of Secondary Address May Cause DNS Service to Hang
Q164987	Hard-coded Socket of 451 Causes LANtegrity Software to Fail
Q165004	NTVDM Support for Compaq Financial Keyboard Scan Codes
Q165245	DDE Client Experiences Intermittent DDE Disconnects
Q165314	Grace Logon Remaining Is Not Decremented When Logging to BDC
Q165388	Invalid Directory Returned When Attempting to Access FPNW
Q165427	Convlog.exe May Cause Access Violation
Q165443	NDS Login Script Fails When Checking "If Member Of"
Q165456	STOP 0x0000000A in Ntoskrnl.exe
Q165483	RasEnumEntries() API Leaks Memory
Q165813	16-bit Applications Cause Access Violation in NTDLL.DLL
Q165814	Stop: 0x0000001E When Opening My Computer
Q165816	STOP 0x0000000A in HAL.DLL on Multiprocessor Computers
Q165818	Truncation of Backup Log In Eastern Europe or Russian NT 4.0
Q165946	RasEnumEntries Return Incorrect Number of Phonebook Entries
Q165950	Unable to Change Font Cartridge Selection
Q165989	GetPeerName() Returns WSAENOTCONN After Select() Returns
	Success
Q166043	DHCPAdmin Incorrectly Writes the BootFileTable in the 
	Registry
Q166148	RasSetEntryProperties() Fails to Set Options in Service 
	Pack 2
Q166158	Access Violation Occurs in SPOOLSS.EXE
Q166159	Connecting to Windows Network resources from multi-homed
	machine
Q166183	FPNW Server Returns Error When User Opens More Than 256 Files
Q166186	OS/2 with TCP\IP May Refuse Socket Connections from 
	Windows NT
Q166197	NBTSTAT Error when Using >25 Dialout Devices with RAS
Q166222	Dlc.sys Sends Frame Reject (FRMR) and Drops Connection
Q166224	SNA Server 802.2 Connection Fails to Reactivate
Q166226	Backup of Local Registry Does Not Work With NTBACKUP.EXE /b
Q166257	Applications Using OpenGl Cause Access Violation in 
	OPENGL.DLL
Q166265	Printing To A Postscript Printer May Cause A STOP 0x0000003b
Q166266	STOP 0x0000000A Using OpenNT Commands and Utilities
Q166267	Office Shortcut Bar Fonts Appear as Non-Cyrillic on 
	Russian NT
Q166311	Memory Leak Retrieving OLE Property Values with Service 
	Pack 2
Q166334	OpenGL Access Violation on Windows NT Version 4.0
Q166421	FPNW Returns Time Stamp with 60 Seconds to Clients
Q166423	Access Violation in SERVICES.EXE in EVENTLOG.DLL
Q166475	NWLNKSPX Retransmission Problem Over a Slow Link
Q166478	Logon Rights Are Not Audited
Q166482	DUMPCHK.EXE Incorrectly Reports Some Dump Files as Invalid
Q166686	RASDIAL Error w/English Text on Non-English Version of 
	Windows NT 4.0
Q166696	NT 4 Err Msg: "The INF OEMNADDI is missing the referenced
	file"
Q166823	Cannot Connect To AT&T Advanced Server VMS or OSF Print 
	Share
Q166834	Lost Record Locks from MS-DOS-based Program to NetWare Server
Q166842	CSNW & GSNW Won't Display NetWare Servers via a SAP Seed
	Server
Q166846	Cannot Reconnect to TN3270 Server with Close Listen Sockets
Q166874	No Crashdump and Compaq Systems with Smart-2/P (PCI)
	Controller
Q166963	Cannot Communicate with Computer Running NWLink IPX/SPX
Q166964	Incorrect File Listing on NetWare Server with DIR /TC 
	Command
Q167009	Description of DHCP Server Service Has a Misspelled Word
Q167010	Access Violation in CMD.EXE Processing Batch File Script
	Argument
Q167026	Windows NT 4.0 DNS Server Stops Responding To Queries
Q167038	RAS Clients Run Winsock and RPC Applications Slowly
Q167044	Request From Perfmon Counter Can Cause Excessive Page 
	Faults
Q167110	NT 4.0 RAS client slows over time due to lack of resources
Q167129	Stop 0x7A or System Lockup in NTBACKUP With MINIQIC
Q167130	Fatal System Error in NDIS.SYS Allocating Map Registers
Q167362	STOP 0x00000050 in SRV.SYS When Shutting Down Computer


Den seneste informasjonen finnes på:
Q150734 Liste over korrigerte feil i Windows NT versjon 4.0


5.0  YTTERLIGERE KORREKSJONER OG METODER FOR Å UNNGÅ FEIL
---------------------------------------------------------

5.1 Båndstasjon gjenkjennes ikke av Windows NT  
----------------------------------------------
I enkelte tilfeller vil ikke Windows NT kunne laste driverne for en
båndstasjon etter at Service Pack er installert. Dette kan forårsake at
båndstasjonen slås av eller at den ikke vil være operativ.
Problemet skyldes en konflikt mellom ATAPI-driveren som kontrollerer
IDE-enheter på båndstasjonen og kontrolleren for båndstasjonen. 
Du kan løse problemet ved å endre I/U-adressen for båndstasjonens
kontroller.

I de fleste tilfeller konfigureres kontrolleren til å bruke en I/U-adresse
i intervallet 0x3F0-0x3F8. ATAPI-driveren bruker I/U-adresse 0x3F6. 
Hvis båndstasjonens kontroller er konfigurert til å bruke den samme
adressen 0x3F6, må du endre innstillingen og tildele en ledig adresse
for kontrolleren.

5.2 Problemer ved fildeling med Windows 95
------------------------------------------
I visse tilfeller kan du få feilmeldingen "Ikke nok minne" når du lagrer
en fil i en delt mappe på en Windows 95-maskin. Du kan laste ned en 
feilkorrigering for dette problemet fra Microsofts Web-område.
Adressen er:

http://www.microsoft.com/visualc/download/mfc42cab.htm

5.3 Installere om Hilgraeve HyperTerminal Private Edition
---------------------------------------------------------
Service Pack 3 inneholder oppdateringer for programmet HyperTerminal som
ble levert sammen med Windows NT 4.0. Hvis du har installert HyperTerminal
Private Edition fra Hilgraeve, Inc., må du installere denne på nytt etter
at Service Pack 3 er installert. Mer informasjon om installering av
Hyperterminal Private Edition finnes i Microsoft Knowledge
Base, artikkel Q162469, på Web-området http://www.microsoft.com/kb/

5.4 Gjenopprette aktive filer og register fra bånd
--------------------------------------------------
I den originale versjonen av sikkerhetskopieringsverktøyet som ble levert
med Windows NT 4.0, var det ikke mulig å gjenopprette aktive filer hvis
registeret også var gjenopprettet med dette verktøyet.
Hvis du vil gjenopprette både registeret og aktive filer, må du bruke den
nye versjonen av NTBACKUP.EXE som inngår i Service Pack 3 (eller senere).

Gjenopprette registeret og aktive filer fra en sikkerhetskopi:

1. Installer Windows NT 4.0 fra den offisielle CD-ROMen eller fra nettverket.
2. Erstatt den tidligere versjonen av NTBACKUP.EXE med den nye versjonen
   på CD-ROMen for Service Pack 3.
3. Kjør NTBACKUP.EXE og gjenopprett registeret og systemfiler fra bånd.
4. Start datamaskinen på nytt når du har gjenopprettet filene.

5.5 LPR-utskrifter
------------------
Utskriftsporter for LPR er nå som standard begrenset til å bruke 11 TCP/IP-
porter (721-731) for å være RFC-kompatible. Du kan endre dette slik at LPR
kan bruke TCP/IP-porter over 1024 ved å endre innstillingene i registeret.
Mer informasjon om konfigurering av registeret for LPR-utskrifter finnes i
Microsoft Knowledge Base, artikkel Q141708, på http://www.microsoft.com/kb/


5.6 Oppdatere lyddrivere
------------------------
Hvis du ikke kan motta lyd fra et Crystal Semiconductor-lydkort eller en 
Creative Labs Sound Blaster AWE32 PnP Wavetable Synthesizer, må du eventuelt
installere de oppdaterte driverne for disse enhetene. Detaljert informasjon
om oppdatering av disse driverne finnes i Microsoft Knowledge Base, artikkel
Q143155, på http://www.microsoft.com/kb/




