MS-DOS Š un marchio registrato e Windows Š un marchio della
	Microsoft Corporation. 

386MAX Š un marchio registrato della Qualitas, Inc.
AT&T Š un marchio registrato della American Telephone and Telegraph Company.
COMPAQ Š un marchio registrato della Compaq Computer Corporation.
Exos, NetWare e Novell sono marchi registrati della Novell, Inc.
HP Š un marchio registrato della Hewlett-Packard Company.
IBM e PS/2 sono marchi registrati della International Business Machines
	Corporation.
Intel Š un marchio registrato e Inboard e LANSight sono marchi
	della Intel Corporation.
Logitech Š un marchio della Logitech, Inc.
NEC Š un marchio registrato della NEC Corporation.
Norton Anti-Virus Š un marchio registrato della Symantec Corporation.
Norton Utilities Š un marchio registrato della Peter Norton Computing,
	Incorporated.
PC Tools e PC Tools Deluxe sono marchi registrati della Central Point Software, Inc.
Radius Š un marchio della Radius, Inc.
RAMpage! Š un marchio registrato della AST Research, Inc.
SideKick Š un marchio registrato della Borland International, Inc.
Stacker Š un marchio registrato della STAC Electronics.
Zenith Š un marchio registrato della Zenith Electronics Corporation.

--------------------------------------------------------------------------

SETUP.TXT
=========

Questo file contiene delle informazioni su problemi 
che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dell'installazione
di Windows per Workgroup. Il file descrive inoltre i problemi 
che possono verificarsi durante l'utilizzo di programmi
residenti in memoria (TSR) o durante l'utilizzo di driver con 
Windows per Workgroup o con il programma di installazione. 
Se si utilizza un programma TSR o se si riscontrano
dei problemi durante l'installazione di Windows per Workgroup,
Š consigliabile leggere questo documento PRIMA di eseguire 
di nuovo l'installazione di Windows.


NOTE DI CARATTERE GENERALE SULL'INSTALLAZIONE
=============================================

In questa sezione sono contenute delle note su particolari configurazioni 
di sistema che possono impedire al programma di installazione di installare 
Windows per Workgroup in maniera corretta. Viene fornita una soluzione 
per ciascun problema.

Se si utilizza un particolare tipo di hardware o di software 
elencato di seguito, Š necessario seguire le raccomandazioni proposte 
prima di eseguire l'installazione.


Schede di rete
--------------
Se si utilizza una delle seguenti schede di rete, Š necessario 
eseguire l'installazione con l'opzione /i:  

    Novell(R)/Anthem NE1500
    Novell/Anthem NE2100
    Advanced Micro Devices (AMD) AM2100
    Microdyne Exos(R) 105

Per fare ci•, digitare quanto segue al Prompt di MS-DOS: 

    setup /i


Screen Saver MS-DOS(R)
----------------------
Se si utilizza uno screen saver MS-DOS, Š necessario disattivare
lo screen saver prima di eseguire l'installazione. Gli screen saver
possono causare dei problemi durante l'esecuzione dell'installazione.


Computer COMPAQ(R) con MS-DOS versione 5.0 o successive e schede EGA o VGA 
--------------------------------------------------------------------------
Se si utilizza la versione aggiornata di Microsoft MS-DOS 5.0 o successive,
controllare il file CONFIG.SYS per assicurarsi che i seguenti driver,
se presenti, appaiano in questo ordine:

    HIMEM.SYS 
    EMM386.EXE
    ANSI.SYS

Nota: Se viene utilizzata la versione COMPAQ di MS-DOS 5.0,     
      HIMEM.EXE verr… utilizzato al posto di HIMEM.SYS e CEMM.EXE
      al posto di EMM386.EXE.

Nel caso in cui il file ANSI.SYS venga caricato prima di HIMEM.SYS o di 
EMM386.EXE (oppure se si sta utilizzando COMPAQ MS-DOS 5.0 prima di
HIMEM.EXE o CEMM.EXE), il programma di installazione potrebbe riavviare il 
sistema prima di installare Windows per Workgroup. Inoltre se si utilizza 
la riga di comando DOS=HIGH,UMB per caricare MS-DOS nell'area di 
memoria superiore, il caricamento di EMM386.EXE prima di ANSI.SYS 
creer… la massima quantit… di spazio nella memoria superiore di un computer 
Compaq.

Computer AT&T(R) Safari 
-----------------------
Se si dispone di un computer AT&T Safari non Š possibile mantenere 
installate due versioni di Windows. E' necessario 
aggiornare la versione meno recente di Windows. Se si installa Windows per Workgroup
versione 3.11 nella directory predefinita, Windows non utilizzer… gli speciali driver 
necessari per l'esecuzione sul computer Safari.


Driver video che potrebbero richiedere aggiornamento con Windows per Workgroup
------------------------------------------------------------------------------

Alcuni driver video di altre case produttrici costruiti per la versione 3.0 
di Windows possono causare dei problemi con la versione 3.11 di Windows 
per Workgroup. Il problema maggiore causato potrebbe essere un'interruzione 
del sistema durante l'esecuzione dell'installazione di Windows per Workgroup. 
Nel caso si verifichi un problema di questo tipo, occorre scegliere l'Installazione 
personalizzata, quindi selezionare uno dei tipi di video standard, quale VGA,
forniti con Windows per Workgroup. 

L'installazione di Windows per Workgroup con altri tipi di driver per 
Windows 3.0 pu• avvenire in maniera corretta, anche se Š possibile che
i caratteri TrueType non vengano visualizzati correttamente. 

Alcuni driver aggiornati sono contenuti nella Driver Library di Windows (WDL),
oppure Š possibile richiederli al fornitore o al produttore della scheda video. Per 
ottenere i driver dalla WDL, rivolgersi al proprio concessionario Microsoft.

I seguenti driver di adattatori video di Windows versione 3.0 possono 
causare problemi:

- ATI Graphics Ultra, Vantage e Mach32

   NOTA: Queste schede sono compatibili con 8514/a e sono in grado 
		 di funzionare correttamente con il driver 8514/a fornito 
		 con Windows per Workgroup.

- Le schede DGIS (Direct Graphics Interface Standard) della Graphic 
  Software Systems elencate di seguito:
	
	NEC(R) MultiSynch Graphics Engine (MGE)
	Zenith(R) Z-649             
	HP(R) IGC-10, IGC-20
	GSS 1000 Series 

   NOTA: Alcune schede DGIS sono compatibili TIGA e
	 sono quindi in grado di essere utilizzate correttamente con 
	 l'appropriato driver MS-DOS TIGACD.EXE e con il 
	 driver video TIGA fornito con Windows per Workgroup.

- HP Ultra VGA (solo le versioni precedenti alla 1.4)
- IBM(R) Image Adapter/A  
- Matrox MG Serie/M-WIN
- Palettized VGA 640x480, 16 colori (fornita con Windows
  Multimedia Extensions versione 1.0)
- Radius(R) SVGA MultiView

- Le schede RGDI (Renaissance Graphics Device Interface)
  della Appian Inc., incluse le seguenti:
       Appian Rendition II, IIe, II/XE, and III
       Appian GV1024
       Decpc 433

- Gli adattatori S3 elencati di seguito:
      Orchid Fahrenheit 1280
      STB WIND/X
      Diamond Stealth VRAM


Utilizzo della scheda video ATI Mach 32 
---------------------------------------
Per l'utilizzo della scheda video ATI Mach 32 Š necessario utilizzare il 
driver 8514/a fornito con Windows per Workgroup.

Prima di eseguire il programma di installazione di Windows, assicurarsi
che la scheda Mach 32 sia stata installata correttamente. Nel programma 
Mach 32 Install, scegliere l'opzione Set Power-Up Configuration. 
Impostare la dimensione della memoria VGA alla met… della memoria RAM
disponibile sulla scheda Mach 32. Dal momento che la maggior parte delle
schede Mach 32 viene provvista di 1 MB di RAM, l'impostazione corretta Š
in genere 512 KB. 

Utilizzo di Stacker(R)
----------------------
Se viene utilizzato il programma Stacker per comprimere il disco rigido,
prima di installare Windows per Workgroup sar… necessario eseguire
determinati passaggi.

* Se in Windows per Workgroup si desidera utilizzare un file di scambio, 
   Š necessario impostare il file di scambio sull'unit… disco rigido 
   non compressa. Quando si installa Stacker, Š possibile lasciare
   almeno 1 MB di spazio su disco non compresso per la memorizzazione 
   dei file di sistema. Per lasciare spazio a sufficienza per il file di 
   scambio, Š consigliabile lasciare una quantit… di spazio non compresso 
   equivalente almeno al doppio della quantit… della memoria di sistema.  
   Se ad esempio il sistema dispone di 4 MB di memoria, Š opportuno 
   lasciare almeno 8 MB di spazio non compresso sul disco.

   Nel caso in cui Stacker Š gi… installato sul disco rigido e non vi Š 
   spazio libero non compresso a sufficienza per un file di scambio, 
   Š possibile eseguire il programma di utilit… STAC, fornito con Stacker,
   per aumentare la quantit… di spazio su disco non compresso. Per ulteriori
   informazioni consultare la documentazione di Stacker.

*  Se si utilizza Stacker versione 2.0 o successiva, il programma di installazione
   di Windows per Workgroup modificher… i file CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT.
   Una volta completate queste modifiche, verr… visualizzato un messaggio alla fine
   della finestra di installazione di Windows, che comunicher… le modifiche effettuate.
   Se Stacker Š stato utilizzato per creare un file di scambio sull'unit… di avvio, quando il 
   sistema verr… riavviato, Stacker visualizzer… un messaggio che richieder… se si desidera
   installare la nuova versione aggiornata del file CONFIG.SYS o AUTOEXEC.BAT. 
   Si consiglia di effettuare l'aggiornamento.

   Se si utilizza una versione di Stacker precedente alla 2.0, potrebbe essere
   necessario modificare manualmente i file CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT.
   Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Modifica manuale dei file
   CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT".

*  Per ottenere i migliori risultati, Š consigliabile non utilizzare
   SMARTDrive per creare una cache sul disco compresso. La creazione della
   cache Š necessaria soltanto sull'unit… non compressa. Sulla riga di SMARTDRV.EXE
   nel file CONFIG.SYS Š possibile includere opzioni per specificare le unit…
   sulle quali creare le cache. 

   Se ad esempio il programma di utilit… Stacker crea file di scambio sulle 
   unit… C e D, dove l'unit… C Š l'unit… compressa e D Š l'unit… non compressa, 
   sar… possibile includere nel file AUTOEXEC.BAT la riga che segue:

	c:\windows\smartdrv.exe c- d+
 
Per maggiori informazioni sui file di scambio e sull'utilizzo di SMARTDrive,
consultare il capitolo 11"Gestione della memoria e delle prestazioni del sistema"
del Manuale dell'utente di Microsoft Windows per Workgroup.


Risoluzione dei conflitti di memoria con MONOUMB.386 o MONOUMB2.386
-------------------------------------------------------------------
Se all'avvio di Windows per Workgroup viene visualizzato il seguente messaggio,
Š possibile che il driver di visualizzazione abbia accesso all'intervallo di indirizzi 
monocromatici (B000-B7FF), impedendo al gestore di memoria di utilizzare tale 
indirizzo per i blocchi di memoria superiore:

	"Impossibile impostare un blocco di memoria superiore al segmento B000.
	Escludere questa area di indirizzo utilizzando la sintassi del gestore di memoria.
	Per ulteriori informazioni, utilizzare un editor MS-DOS per la lettura del file 
	SETUP.TXT." 

Per risolvere l'inconveniente, tentare l'installazione di MONOUMB2.386 nel sistema. 
MONOUMB2.386 Š un driver di periferica che consente a determinati gestori di memoria
di utilizzare l'intervallo di indirizzi monocromatici per i blocchi di memoria superiore, anche
se il driver di visualizzazione accede a tale intervallo. 

MONOUMB2.386 Š ottenibile da Windows per Workgroup 3.1 o presso il concessionario
Microsoft. Non Š fornito con i dischi di Windows per Workgroup 3.11. Per installare
MONOUMB2.386, eseguire la procedura che segue:

1.  Copiare ed espandere il file MONOUMB2.38_ nella directory SYSTEM di Windows
    digitando quanto segue al prompt di MS-DOS:

    expand  a:\monoumb2.38_  c:\windows\system\monoumb2.386

2.  Aggiungere la seguente impostazione alla sezione [386Enh] del file SYSTEM.INI:

    device=monoumb2.386

3.  Avviare Windows per Workgroup.

Nota: MONOUMB2.386 potrebbe non funzionare con alcuni gestori di memoria,
      quali EMM386.EXE. In tal caso Š possibile tentare l'utilizzo di MONOUMB.386,
      fornito con la Driver Library di Windows (WDL). Per informazioni sulla
      WDL, rivolgersi al proprio concessionario Microsoft.

E' inoltre possibile escludere l'area di indirizzi B000-B7FF. Ci• indicher… al gestore di 
memoria di non utilizzare tale intervallo di indirizzi per i blocchi di memoria superiore.
Per informazioni relative all'esclusione di intervalli di indirizzi specifici, consultare
l'argomento che segue.


Risoluzione dei conflitti di memoria tramite l'esclusione di un intervallo di indirizzi
---------------------------------------------------------------------------------------
Se all'avvio di Windows per Workgroup viene visualizzato il seguente 
messaggio e l'indirizzo specificato nel messaggio Š diverso da B000, 
sar… necessario escludere l'intervallo di indirizzi:

	"Impossibile impostare un blocco di memoria superiore al segmento xxxx.
	Escludere questa area di indirizzo utilizzando la sintassi del gestore di memoria.
	Per ulteriori informazioni, utilizzare un editor MS-DOS per la lettura del file 
	SETUP.TXT." 

Se l'indirizzo specificato nel messaggio Š B000 sar… possibile tentare l'installazione di 
MONOUMB2.386 o MONOUMB.386, come descritto nella sezione precedente.

Il metodo utilizzato per l'esclusione di un intervallo di indirizzi dipende dal gestore di
memoria utilizzato. Se si utilizza ad esempio EMM386.EXE, sar… necessario rimuovere
l'opzione I=xxxx dalla riga di comando device=emm386.exe nel file CONFIG.SYS.
In tale opzione, xxxx corrisponde all'intervallo di indirizzi che inizia con l'indirizzo
specificato nel messaggio di errore. Se si utilizza QEMM, sar… necessario includere
l'opzione X= nella riga di comando device=qemm386.sys del file CONFIG.SYS. Per
escludere ad esempio l'intervallo di indirizzi C000-C7FF, sar… necessario specificare
quanto segue: 

	device=qemm386.sys  X=C000-C7FF

Per ulteriori informazioni sulla modifica del file CONFIG.SYS, consultare la 
documentazione di MS-DOS. Per ulteriori informazioni sull'installazione e la 
configurazione di EMM386.EXE, consultare "Gestione della memoria e delle 
prestazioni del sistema" nel Manuale dell'utente di Windows o di Windows 
per Workgroup. Per informazioni relative all'installazione e alla configurazione
di altri gestori di memoria, consultare la documentazione allegata.


Modifica manuale dei file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT
----------------------------------------------------
Quando il programma di installazione installa Windows per Workgroup,
di solito colloca i file HIMEM.SYS, SMARTDRV.EXE ed EMM386.EXE 
nella directory di Windows. Se la directory di Windows Š collocata su un 
disco non disponibile all'avvio del computer, quale un disco rimovibile o
un'unit… disco remota, oppure se il programma di installazione rileva una
delle seguenti condizioni, il file CONFIG.SYS o AUTOEXEC.BAT non verr…
modificato:

- L'unit… disco di avvio Š stata modificata da un'utilit… di compressione 
  del disco.

- Il file CONFIG.SYS contiene dei riferimenti a driver di periferica a blocchi.

- Il file CONFIG.SYS Š impostato per pi— configurazioni.

- Lo spazio disponibile su disco rigido non Š sufficiente per la copia dei file.

- I file sono gi… installati nel sistema e il programma di installazione non Š in grado
  di sovrascriverli (file di sola lettura).

Il programma di installazione tuttavia scrive le modifiche proposte nel file 
CONFIG.WIN ed AUTOEXEC.WIN oppure nei file CONFIG.00x ed AUTOEXEC.00x. 
In questo caso Š necessario spostare i file HIMEM.SYS, SMARTDRV.EXE 
ed EMM386.EXE su un'unit… disponibile all'avvio del sistema, oppure 
utilizzare un editor di testo per modificare i file CONFIG.SYS o 
AUTOEXEC.BAT in modo che i riferimenti ad HIMEM.SYS, 
SMARTDRV.EXE ed EMM386.EXE appaiano dopo la riga di comando 
device= utilizzata per caricare i driver delle unit… disco. Per vedere le 
modifiche proposte, fare riferimento ai file CONFIG.WIN ed 
AUTOEXEC.WIN oppure ai file CONFIG.00x ed AUTOEXEC.00x.


Impostazione di una scheda XGA su un PS/2(R) modello 75 o 90
------------------------------------------------------------
Se si dispone di un PS/2 modello 75 o 90 con una scheda XGA, il programma di 
installazione di Windows per Workgroup configurer… l'adattatore video su
16 colori con risoluzione 640x480. Durante l'esecuzione dell'installazione, NON 
modificare tale impostazione. Se infatti si specifica una diversa configurazione XGA
durante l'installazione di Windows, si potrebbe interrompere l'installazione.

Dopo aver installato Windows, Š possibile configurare la scheda XGA ad una 
diversa risoluzione o su 256 colori se il monitor Š in grado di supportare 
tali impostazioni. Per maggiori informazioni su tali operazioni, consultare 
l'argomento "IBM XGA: Configurazione dei colori e della risoluzione" nel 
documento in linea LEGGIMI:WRI.

Se si utilizza lo schermo al plasma del PS/2 modello 75, utilizzare SOLO la 
configurazione 640x480 a 16 colori. Se tale impostazione viene modificata,
quando si tenta di avviare Windows verr… visualizzato il prompt di MS-DOS.


Installazione di una scheda di rete IBM Token Ring 4/16Mbs su un computer Microchannel (MCA)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Se su un computer Microchannel si installa il supporto di Windows per Workgroup 
per la scheda di rete IBM Token Ring 4/16Mbs, sar… necessario assicurarsi che il parametro
Maximum Transmits sia impostato ad un valore non superiore a 1024. Se si utilizza un 
valore superiore, la scheda di rete non funzioner….


Risoluzione del messaggio d'errore "Spazio di ambiente esaurito"
----------------------------------------------------------------
Nel caso in cui all'avvio di Windows venga visualizzato il messaggio 
"spazio di ambiente esaurito" Š possibile:

*  Aumentare la dimensione dell'ambiente aggiungendo la riga di comando
    SHELL= al file CONFIG.SYS. Per maggiori informazioni sul comando 
    SHELL e sulla modifica del file CONFIG.SYS, consultare la documentazione di 
    MS-DOS.

*  Spostare i comandi SET presenti nel file AUTOEXEC.BAT all'inizio del 
   file in modo che possano essere eseguiti prima dei comandi che caricano 
   programmi o driver residenti in memoria (TSR), quali SMARTDrive.


Utilizzo di Multimedia Extensions versione 1.0 con Windows per Workgroup
------------------------------------------------------------------------
Per utilizzare Multimedia Extensions con Windows per Workgroup, installare
in primo luogo Windows con Multimedia Extensions versione 1.0. Aggiornare 
quindi a Windows per Workgroup installandolo nella stessa directory. Se si installa 
Windows per Workgroup prima di installare Multimedia Extensions, non tutti i file 
verranno installati correttamente.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di Multimedia Extensions con 
Windows per Workgroup, consultare il documento in linea LEGGIMI.WRI.


UTILIZZO DI PROGRAMMI E DRIVER RESIDENTI IN MEMORIA (TSR)
CON WINDOWS PER WORKGROUP
=========================================================

La sezione "Elenco di programmi" presente in questo documento elenca la 
maggior parte dei programmi e driver TSR che causano problemi durante 
l'esecuzione di Windows per Workgroup. I problemi che possono verificarsi
includono interruzioni del sistema o visualizzazioni errate delle informazioni. 
In alcuni casi sono indicati i passaggi relativi alla soluzione di tali problemi.

Durante l'installazione di Windows per Workgroup, il programma di installazione
ricerca nei file AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS riferimenti a programmi e driver
TSR, oltre a verificare la presenza di programmi TSR in memoria. Nel caso in cui il
programma di installazione rilevi la presenza di un TSR che pu• causare problemi 
durante l'esecuzione di Windows per Workgroup, un messaggio richieder… se si
desidera continuare o abbandonare la procedura di installazione.

Se viene visualizzato tale messaggio, eseguire le seguenti operazioni:

1. Individuare il programma TSR nella sezione "Elenco dei programmi" di questo 
   documento e seguire le informazioni per determinare se la situazione 
   verificatasi potrebbe impedire al programma di installazione di installare 
   correttamente Windows per Workgroup.

2. Se la situazione non influenza il programma di installazione, Š possibile 
   continuare l'installazione di Windows per Workgroup seguendo le 
   istruzioni visualizzate.
   
   Se la situazione influenza il programma di installazione ed impedisce la corretta 
   installazione di Windows per Workgroup sul computer, terminare la procedura 
   di installazione, quindi eseguire i seguenti passaggi.

3. Terminare l'esecuzione del TSR ed eliminare tutti i riferimenti relativi 
   al TSR dai file AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS. Per ulteriori informazioni, 
   consultare la documentazione del programma TSR.

4. Riavviare il computer.

5. Eseguire di nuovo il programma di installazione di Windows per Workgroup.

Dopo aver installato in maniera corretta Windows per Workgroup,
sar… possibile reinstallare i programmi TSR.

Non tutti i programmi o driver TSR elencati nella sezione
"Elenco dei programmi" vengono rilevati dal programma
di installazione. I programmi ed i driver rilevati dal programma
di installazione sono elencati nel file SETUP.INF nelle sezioni
"incomptsr1" e "incomptsr2".


ELENCO DEI PROGRAMMI
====================

In questa sezione sono inclusi alcuni dei problemi che 
potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di un programma TSR con Windows 
per Workgroup.


386MAX(R) 
---------
La documentazione di 386MAX raccomanda un'impostazione del parametro
EXT non inferiore a 64. Se si imposta questo parametro a 0, il programma di
installazione di Windows per Workgroup verr… terminato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di 386MAX con Windows per 
Workgroup, consultare il documento in linea LEGGIMI.WRI.


Utilit… Disk-Cache 386MAX (QCACHE.EXE)
--------------------------------------
Questo programma di utilit… non deve essere utilizzato 
contemporaneamente a SMARTDrive. Con  Windows per Workgroup Š sufficiente
utilizzare un solo programma di cache del disco. Si raccomanda di utilizzare 
SMARTDrive, fornito con Windows per Workgroup.


All Charge 386 versione 3.1 
--------------------------- 
ALLEMM4.SYS Š un gestore di memoria che pu• causare problemi
all'installazione o a Windows per Workgroup. Se si verificano 
dei problemi durante l'esecuzione di questo programma con Windows 
per Workgroup, utilizzare per la gestione della memoria EMM386.EXE 
e HIMEM.SYS, forniti con Windows per Workgroup.


Anarkey versione 4.00
---------------------
Non eseguire Windows per Workgroup mentre Š in esecuzione Anarkey 
versione 4.00. Con alcune particolari configurazioni di memoria, la versione 4.00 di 
Anarkey eseguita con Windows per Workgroup in modalit… 386 Avanzata pu• 
causare inattese interruzioni del sistema. In alcuni casi inoltre, il 
programma potrebbe danneggiare i dati presenti sul disco rigido oltre a 
non consentire l'avvio di Windows per Workgroup.

La versione 4.01 potrebbe risolvere questi problemi, pertanto si consiglia di 
contattare il concessionario Moderne Software per richiedere un aggiornamento
ad Anarkey 4.01.


Anarkey versione 4.01
---------------------
Non caricare Anarkey HIGH prima di avviare Windows per Workgroup.
Nel caso in cui Anarkey HIGH venga caricato, il sistema potrebbe interrompersi
quando si tenta di avviare un'applicazione 


APPEND (MS-DOS)
---------------
Il programma di utilit… APPEND non va utilizzato insieme a 
Windows per Workgroup, in quanto impedisce a Windows ed alle applicazioni
per Windows di creare dei nomi WFP (Well-Formed-Path) validi per i file
utilizzati. Un WFP rappresenta il nome completo di un file,
inclusa la lettera di unit… e l'intero percorso di ricerca a partire dalla directory
principale.


ASP Integrity Toolkit versione 3.7
----------------------------------
Il programma in oggetto Š un programma di rilevazione dei virus che 
potrebbe causare dei problemi durante l'esecuzione del programma di
installazione, quali l'interruzione del sistema, il riavvio automatico del sistema 
o l'impossibilit… di utilizzare la tastiera. E' necessario pertanto disattivare la protezione 
prima di installare Windows per Workgroup. Per informazioni su tale procedura,
consultare la documentazione di ASP Integrity.


Autocon versione 2.0e 
---------------------
Autocon consente la scelta tra cinquanta diverse configurazioni all'avvio del 
sistema. Per fare ci•, Autocon modifica i file CONFIG.SYS ed 
AUTOEXEC.BAT in base alle informazioni contenute nel suo database 
(AUTOCON.DAT) quando si riavvia il sistema tramite Autocon. 

Il programma di installazione di Windows per Workgroup modifica solo
la prima sezione dei file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. Se si desidera
utilizzare particolari configurazioni con Windows, Š necessario eseguire 
Autocon, quindi modificare manualmente le configurazioni che si desidera
utilizzare nel database. Tali operazioni vanno eseguite dopo
aver installato Windows per Workgroup. Per rendere attive le modifiche,
 riavviare il sistema all'interno di Autocon. Per ulteriori informazioni,
consultare la documentazione di Autocon


Bootcon versione 1.60
---------------------
Bootcon consente la gestione di varie informazioni di configurazione del sistema 
nei file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. All'avvio del sistema sar… possibile 
selezionare da un menu la configurazione che si desidera utilizzare.

Il programma di installazione modifica solo la prima sezione dei file CONFIG.SYS ed
AUTOEXEC.BAT e potrebbe modificare determinate altre sezioni che contengono driver
di rete (ad esempio i driver di LAN Manager e NetWare potrebbero essere eliminati).
Dopo aver installato Windows per Workgroup, Š necessario modificare manualmente
le sezioni di quei file che contengono le altre configurazioni che si desidera utilizzare.
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione di Bootcon.


BOOT.SYS
--------
BOOT.SYS consente la gestione di varie informazioni di configurazione del sistema 
nei file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. All'avvio del sistema sar… possibile 
selezionare da un menu la configurazione che si desidera utilizzare.

Il programma di installazione modifica solo la prima sezione dei file CONFIG.SYS ed
AUTOEXEC.BAT e potrebbe modificare determinate altre sezioni che contengono driver
di rete (ad esempio i driver di LAN Manager e NetWare potrebbero essere eliminati).
Dopo aver installato Windows per Workgroup, Š necessario modificare manualmente
le sezioni di quei file che contengono le altre configurazioni che si desidera utilizzare.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a BOOT.SYS.


Programma di utilit… di cache del disco CACHE.EXE
-------------------------------------------------
Non utilizzare due utilit… di cache del disco con Windows per Workgroup.
E' consigliabile utilizzare SMARTDrive, fornito con Windows per Workgroup
ed eliminare tutti i riferimenti alle altre utilit… di cache del disco dai file
CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. (Se il programma di installazione rileva la
presenza di CACHE.EXE, la elimina automaticamente dal file CONFIG.SYS).


Programma di utilit… di cache del disco CACHE.SYS 
-------------------------------------------------
Questo programma di utilit… di cache del disco non pu• essere eseguito
correttamente con SMARTDrive. E' consigliabile utilizzare SMARTDrive fornito 
con Windows per Workgroup ed eliminare tutti i riferimenti alle altre utilit… di cache
del disco dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. (Se il programma di installazione 
rileva la presenza di questa utilit…, la elimina automaticamente dal file CONFIG.SYS).


CED versione 1.0e  
-----------------
L'utilizzo di CED con Windows per Workgroup pu• causare problemi, quali 
l'interruzione del sistema. E' consigliabile non utilizzare CED con Windows 
per Workgroup.


Central Point Anti-Virus versione 1.1 (VSAFE.COM/VSAFE.SYS)
-----------------------------------------------------------
E' consigliabile evitare di caricare VSAFE.COM/VSAFE.SYS prima di installare 
Windows per Workgroup. L'installazione potrebbe non essere eseguita correttamente.
Dopo aver installato Windows per Workgroup, sar… possibile caricare VSAFE. 

Se si sta aggiornando a Windows per Workgroup versione 3.11, prima di eseguire 
il programma di installazione eliminare anche tutti i file CHKLIST.MS creati da VSAFE.

Dal momento che Windows utilizza le unit… disco per lo swapping della 
memoria, Š consigliabile disattivare la protezione da scrittura di VSAFE 
durante l'esecuzione di Windows per Workgroup. 

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a 
Central Point Anti-Virus.


CMDEDIT.COM versione 2.0
------------------------
Nel caso in cui questo editor della riga di comando venga caricato prima di 
avviare Windows per Workgroup, potrebbe verificarsi un Errore di protezione generale
durante l'esecuzione di pi— Prompt di MS-DOS.


Cubit versione 3.01
-------------------
Se si utilizza Cubit con Windows per Workgroup, NON comprimere la 
directory SYSTEM di Windows o qualsiasi altro file caricato dal file 
CONFIG.SYS. La compressione di tali file potrebbe causare dei problemi. 

Prima di eseguire l'aggiornamento a Windows per Workgroup, 
assicurarsi che la precedente versione di Windows non sia compressa. I file 
potranno essere compressi dopo aver installato correttamente Windows per 
Workgroup.


Data Physician Plus versione 2.0 (VirALERT)
-------------------------------------------
E' consigliato non installare Windows per Workgroup con VirALERT 
in esecuzione; in caso contrario VirALERT visualizzer… un messaggio di errore 
ogni pochi secondi durante l'esecuzione dell'installazione.

VirALERT potr… essere eseguito dopo l'installazione di Windows per Workgroup.
Per visualizzare il menu di VirALERT, premere ALT+V. I comandi presenti in 
tale menu consentiranno di attivare e disattivare VirALERT.


Editor della riga di comando DOSCUE.COM
---------------------------------------
L'editor della riga di comando DOSCUE potrebbe causare dei risultati 
inattesi se utilizzato con Windows per Workgroup. Se ne sconsiglia 
l'utilizzo con Windows per Workgroup.


Doubledisk versione 2.5
-----------------------
Se si utilizza Doubledisk con Windows per Workgroup, Windows per Workgroup 
potrebbe tentare di accedere alle unit… disco fittizio. Le unit… disco fittizio
vengono create quando si crea un'unit… compressa con Doubledisk. Se ad esempio si 
dispone delle unit… disco A, B e C e si crea tramite Doubledisk l'unit… F, 
Windows per Workgroup ed MS-DOS riconosceranno le unit… D ed E come unit… 
valide anche se in realt… non esistono. Per evitare che Windows riconosca 
le unit… fittizio, Š possibile utilizzare il programma di utilit… DRVOFF. Per 
ordinare una copia dell'utilit… DRVOFF, contattare il rivenditore Vertisoft.


Fastopen (MS-DOS)
-----------------
Fastopen Š un programma utilit… residente nella memoria RAM. Se 
Fastopen viene utilizzato insieme a programmi di deframmentazione, 
potrebbero verificarsi dei problemi nella FAT (Tabella di allocazione file, 
File Allocation Table). Se non si dispone di memoria a sufficienza, per poter 
eseguire correttamente Windows per Workgroup sar… necessario rimuovere 
l'utilit… Fastopen.


Programma utilit… di cache del disco Flash Disk (FLASH.EXE)
-----------------------------------------------------------
Non utilizzare due utilit… di cache del disco con Windows per Workgroup.
E' consigliabile utilizzare SMARTDrive, fornito con Windows per Workgroup.


Graphics (MS-DOS)
-----------------
Il caricamento di Graphics dal Prompt di MS-DOS all'interno di Windows
potrebbe causare risultati inaspettati durantele operazioni di stampa. Il
Prompt di MS-DOS attivo invier… il proprio output alla stampante. Il 
passaggio tra pi— Prompt di MS-DOS potrebbe originare processi di stampa misti.


HPEMM386.SYS and HPEMM486.SYS
-----------------------------
Questi gestori di memoria espansa non sono compatibili con Windows per Workgroup.
Per la gestione della memoria, utilizzare EMM386.EXE.


Gestore di memoria HPMM.SYS - HP
--------------------------------
Con HPMM.SYS in esecuzione, non Š possibile installare Windows per Workgroup.
Prima di installare Windows per Workgroup, sar… necessario eliminare dai file 
CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT tutti i riferimenti ad HPMM.SYS.


Programma utilit… di cache del disco Hyperdisk
----------------------------------------------
Non utilizzare questo programma utilit… di cache del disco non deve essere utilizzato
contemporaneamente a SMARTDrive. Con Windows per Workgroup non Š necessario
utilizzare due programmi utilit… di cache del disco. E' pertanto consigliabile utilizzare
SMARTDrive, fornito con Windows per Workgroup.


IBM VDISK.SYS (Utilit… disco RAM)
---------------------------------
VDISK.SYS non Š compatibile con Windows per Workgroup in quanto utilizza la memoria 
estesa necessaria all'esecuzione di Windows per Workgroup. Questo programma di utilit… 
non consente il caricamento di un gestore di memoria compatibile con le 
specifiche XMS.


Gestore di memoria IEMM.SYS
---------------------------
Il gestore di memoria IEMM.SYS non Š compatibile con Windows per Workgroup.
E' consigliabile eliminare dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT tutti i 
riferimenti ad IEMM.SYS e gestire la memoria per mezzo di EMM386.EXE 
fornito con Windows per Workgroup


Programma utilit… di cache del disco ICACHE.SYS
-----------------------------------------------
Non utilizzare due utilit… di cache del disco con Windows per Workgroup. 
E' consigliabile utilizzare SMARTDrive, fornito con Windows per 
Workgroup ed eliminare tutti i riferimenti alle altre utilit… di cache 
del disco dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. Se il programma di 
installazione rileva la presenza di questa utilit…, la elimina automaticamente
dal file CONFIG.SYS.


Programma di utilit… di cache del disco IBMCACHE.SYS
----------------------------------------------------
E' consigliabile non utilizzare due utilit… di cache del disco con
Windows per Workgroup. E' consigliabile utilizzare SMARTDrive, fornito con
Windows per Workgroup ed eliminare tutti i riferimenti alle altre utilit… di cache 
del disco dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. Se il programma di 
installazione rileva la presenza di questa utilit…, la elimina automaticamente
dal file CONFIG.SYS.


Emulatore di memoria espansa Intel(R) (ILIM386.SYS)
---------------------------------------------------
L'emulatore di memoria espansa ILIM386.SYS fornito con il prodotto Intel 
Inboard(TM)/386 non Š compatibile con Windows per Workgroup. 
E' consigliabile rimuovere dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT tutti i 
riferimenti a questo file prima di installare Windows per Workgroup.


JOIN (MS-DOS)
-------------
Durante l'esecuzione di Windows per Workgroup Š opportuno non aggiungere o 
rimuovere unit… "joined". Se si utilizza il comando JOIN prima di avviare Windows 
per Workgroup e non si modifica lo stato delle unit… "joined" da un Prompt di 
MS-DOS all'interno di Windows, Windows per Workgroup funzioner… correttamente. 
Se si prevede di utilizzare Windows, Š consigliabile non utilizzare unit… "joined".


KEYB.COM (MS-DOS)
-----------------
Se il comando KEYB.COM viene caricato utilizzando opzioni della riga di comando,
Š consigliabile caricare il comando prima di avviare Windows per Workgroup. 
Dopo aver caricato il programma, Š possibile modificare la configurazione 
della tastiera da un Prompt di MS-DOS dall'interno di Windows. Nel caso in 
cui KEYB.COM non venga caricato prima dell'avvio di Windows e in un 
Prompt di MS-DOS si utilizzi un comando KEYB con delle opzioni, 
potrebbero verificarsi dei problemi. E' tuttavia possibile visualizzare 
informazioni sulla Tabella codici utilizzando il comando KEYB senza alcuna 
opzione.


LANSight(TM) versione 2.0
-------------------------
Lansight Š un programma di utilit… che consente di controllare e verificare il 
funzionamento delle altre stazioni di lavoro collegate ad una rete Novell. 
In alcuni casi, la versione 2.0 di Lansight potrebbe causare dei problemi 
alla stazione di lavoro che sta eseguendo Windows per Workgroup.


Lasertool Control Panel versione 2.2
------------------------------------
Se si carica la versione 2.2 del programma Lasertool Control Panel (PCPANEL.EXE)
dall'interno di Windows per Workgroup, pu• verificarsi l'arresto del sistema. 
Per eseguire senza alcun problema il programma, Š necessario caricarlo
prima di avviare Windows per Workgroup.
 

Le Menu versione 1.0
--------------------
L'utilizzo della versione 1.0 di Le Menu con Windows per Workgroup pu• causare 
la perdita delle informazioni sull'ambiente, quali PATH, PROMPT e WINDIR, 
se si avvia un Prompt di MS-DOS dall'interno di Windows. Per 
avviare Windows per Workgroup con un comando di menu di Le Menu, Š 
consigliabile installare Windows per Workgroup come comando file batch in modo che 
COMMAND.COM venga caricato prima dell'avvio Windows per Workgroup. Per 
maggiori informazioni, consultare la documentazione di Le Menu.


LOCKIT versione 3.3 (PC Vault, Secure It)
-----------------------------------------
La versione 3.3 di questi programmi elimina gli spazi dalla riga di comando 
load= del file WIN.INI. E' possibile che le versioni successive non presentino
tale problema.


Software del mouse Logitech versione 5.0/6.0 (CLICK, LOGIMENU)
--------------------------------------------------------------
Nel caso in cui si desideri utilizzare i programmi CLICK e LOGIMENU da un 
Prompt di MS-DOS dall'interno di Windows per Workgroup, Š necessario caricare il 
programma TSR dal quel determinato Prompt di MS-DOS anche se era gi… 
stato caricato prima di avviare Windows per Workgroup. Quando si esce da Windows
per Workgroup, sar… necessario caricare di nuovo il programma TSR per poterlo
riutilizzare dal prompt di MS-DOS all'esterno di Windows, anche se era gi… stato caricato 
da un Prompt di MS-DOS all'interno di Windows


Programma utilit… di cache del disco Mace (MCACHE.SYS)
------------------------------------------------------
Questo programma di utilit… di cache del disco non viene eseguito
correttamente con SMARTDrive. 
E' consigliabile utilizzare SMARTDrive, fornito con Windows per 
Workgroup ed eliminare tutti i riferimenti alle altre utilit… di cache 
del disco dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. Se il programma di 
installazione rileva la presenza di questa utilit…, la elimina automaticamente
dal file CONFIG.SYS.


Gestore di memoria Maximizer (MAXIMIZE.COM)
-------------------------------------------
Se si utilizza il gestore di memoria Maximizer, potrebbe non essere possibile 
installare o avviare Windows per Workgroup. Assicurarsi pertanto di
utilizzare con Windows per Workgroup un solo gestore 
di memoria. E' consigliabile gestire la memoria con EMM386.EXE e
HIMEM.SYS, forniti con Windows per Workgroup.


Mirror (MS-DOS)
---------------
Se si esegue Mirror da Windows per Workgroup utilizzando il comando Esegui 
oppure da una riga di comando all'interno di una casella di MS-DOS, il file 
MIRROR.FIL verr… creato in maniera non corretta. E' consigliare eseguire Mirror 
esclusivamente prima dell'esecuzione di Windows. 

Se si esegue Mirror con l'opzione /t e poi si avvia Windows, il programma non potr…
essere rimosso con il comando MIRROR /u fino a quando non si esce da Windows.
Ci• causer… la visualizzazione di un messaggio di errore.


NDOSEDIT.COM
------------
Se si tenta di caricare questo editor della riga di comando, potrebbero 
verificarsi dei problemi. Inoltre, durante l'esecuzione di Windows per Workgroup, 
potrebbero aver luogo risultati inattesi.


Gestore di memoria NetRoom (RM386.SYS)
--------------------------------------
L'installazione di Windows per Workgroup in presenza di precedenti 
versioni di NetRoom, pu• dar luogo a problemi. In tal caso, contattare 
il rivenditore Helix Software per richiedere una nuova versione di NetRoom.


NetBIOS di NetWare(R)
---------------------
Il TSR del NetBIOS di NetWare Š incompatibile con Windows per Workgroup in
molte configurazioni. Nella maggior parte dei casi, il programma di installazione rilever…
la presenza del NetBIOS di NetWare e rimuover… dal sistema il comando di avvio.
Tuttavia se il NetBIOS di NetWare Š installato per essere avviato da una posizione
diversa dal file AUTOEXEC.BAT, ad esempio da un file batch, il programma di installazione 
non ne rilever… la presenza. In questo caso sar… necessario rimuovere manualmente il
NetBIOS di NetWare. Windows per Workgroup 3.11 dispone di un protocollo compatibile
IPX/SPX che pu• essere utilizzato in luogo di NetBIOS. Per informazioni sulla configurazione
di Windows per Workgroup necessaria all'esecuzione del protocollo, consultare il documento
in linea RETI.WRI.


Newspace versione 1.07
----------------------
Questo programma di compressione del disco non Š compatibile con Windows per Workgroup 
e pu• causare vari problemi.


Norton Anti-Virus(R) versione 1.0
---------------------------------
L'installazione di Windows per Workgroup potrebbe bloccarsi se si carica questo
programma prima di installare Windows. Contattare il rivenditore Symantec 
per informazioni sulla versione pi— recente di questo programma.


Norton Desktop per Windows (EP.EXE)
-----------------------------------
Se il programma di recupero dei dati Erase Protect (EP.EXE) viene caricato 
dal file AUTOEXEC.BAT, sar… necessario disattivarlo prima di installare 
Windows per Workgroup, soprattutto se si sta effettuando l'aggiornamento da una 
precedente versione di Windows. Il programma Erase Protect tenter… di 
salvare le copie di tutti i file eliminati. Questo potrebbe esaurire 
lo spazio disponibile sul disco rigido durante l'installazione.

E' consigliabile eseguire Erase Protect in presenza di un file di scambio 
permanente piuttosto che in presenza di un file di scambio temporaneo. 
Se si utilizza un file di scambio temporaneo, sar… necessario disattivare per 
i file con estensione TMP o SWP la protezione dalla cancellazione.


Norton Utilities(R) versione 5.0 (DISKREET, NCACHE)
---------------------------------------------------
Questo programma non Š compatibile con Windows per Workgroup e
pu• causare l'arresto del sistema. Per risolvere il problema, Š consigliabile 
aggiornare il programma alla versione pi— recente.


Norton Utilities versione. 6.01 (NCACHE)
----------------------------------------
Alcune versioni di NCACHE potrebbero impedire l'installazione o l'avvio di 
Windows per Workgroup, soprattutto se NCACHE viene impostato come 
cache EMS. L'impostazione di NCACHE come cache XMS potrebbe risolvere
il problema.

L'utilizzo di NCACHE potrebbe causare ulteriori problemi. Si consiglia di utilizzare la 
versione pi— recente. Per richiedere la versione aggiornata di NCACHE, rivolgersi al
rivenditore Symantec Corporation. Nel frattempo, utilizzare SMARTDrive, fornito con 
Windows per Workgroup.


Norton Utilities versione 6.01 (DISKMON)
----------------------------------------
Si raccomanda di non utilizzare DISKMON versione 6.01 con Windows per 
Workgroup.


PCED versione 2.00
------------------
L'editor della riga di comando PCED non va caricato nella 
memoria alta, onde evitare risultati inattesi, quali l'arresto del
sistema, al momento dell'esecuzione di Windows per 
Workgroup.


PCKEY.EXE (MultiSoft Keyboard Enhancer and Command-Line Stack)
--------------------------------------------------------------
PCKEY.EXE potrebbe non essere eseguito correttamente con Windows per Workgroup
quando si eseguono pi— applicazioni MS-DOS contemporaneamente. Si consiglia di
scaricare PCKEY.EXE prima di avviare Windows per Workgroup.


Programma di velocizzazione del disco PC-Kwik
---------------------------------------------
Per utilizzare PC-Kwik con Windows per Workgroup, Š necessario utilizzare la 
versione 3.55 o una successiva di PC-Kwik. Il programma dovr… inoltre trovarsi 
nella memoria estesa e non nella memoria espansa. Per richiedere una versione 
aggiornata di PC-Kwik, contattare il rivenditore MultiSoft.


Programma di utilit… di cache del disco PC-KWIK (PC-KWIK.EXE)
-------------------------------------------------------------
Questo programma di utilit… di cache del disco non deve essere eseguito
contemporaneamente a SMARTDrive. E' consigliabile utilizzare SMARTDrive 
fornito con Windows per Workgroup 


PC-Kwik versione 1.59 (PCK.EXE, PSKSCRN.EXE, PCKEY.COM)
-------------------------------------------------------
Il sistema potrebbe bloccarsi se la versione 1.59 di PC-KWIK viene 
caricata prima di installare Windows per Workgroup. Utilizzare PC-KWIK 
versione 2.0.


Programma di utilit… PCSXMAEM.SYS
---------------------------------
Questo programma di utilit… non Š compatibile con Windows per Workgroup. 
E' necessario pertanto rimuovere dai file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT tutti
i riferimenti ad esso prima di installare o avviare Windows per Workgroup.
PCSXMAEM.SYS Š simile ad XMAEM.SYS. Il file, ridenominato e leggermente 
modificato, viene fornito con la versione attuale dell'emulatore IBM PC/3270.


PCSX2EMS.SYS
------------
Windows per Workgroup verr… eseguito correttamente con PCSX2EMS.SYS se il computer
dispone di una scheda XMA installata. In caso contrario, il programma non sar… compatibile 
con Windows per Workgroup. PCSX2EMS.SYS viene corredato di emulatore IBM PC/3270. 


PC Tools Deluxe(TM) versione 7.1 (DATAMON)
------------------------------------------
Se DATAMON di PC Tools viene installato con l'opzione \SENTRY+, l'installazione 
potrebbe bloccarsi se lo spazio libero sul disco rigido non Š sufficiente.
Non Š pertanto consigliabile utilizzate DATAMON con l'opzione \SENTRY+.

DATAMON inoltre non dovr… essere caricato dopo il caricamento di 
SMARTDrive, in quanto il sistema potrebbe bloccarsi. Per informazioni 
sulla rimozione dalla memoria di DATAMON, consultare la documentazione di 
PC Tools.


PC Tools Deluxe versione 6.0 (DESKTOP)
--------------------------------------
Se si tenta di avviare PC Tools da un Prompt di MS-DOS all'interno di 
Windows per Workgroup eseguito in modalit… Standard, il sistema potrebbe
bloccarsi o riavviarsi automaticamente. Tali problemi potrebbero anche verificarsi 
per l'utilizzo di comandi MS-DOS da un Prompt di MS-DOS dall'interno di Windows.

Utilizzare la versione 7.0 di PC Tools. Se tuttavia Desktop Š gi… stato 
caricato prima di avviare Windows per Workgroup, non caricare di 
nuovo Desktop da un Prompt di MS-DOS. In tal caso il sistema potrebbe 
bloccarsi all'uscita da Windows. E' consigliabile eseguire Desktop tramite il 
relativo file PIF fornito con Windows per Workgroup.


PC Tools Deluxe versione 7.1 (VDEFEND)
--------------------------------------
Il programma di installazione potrebbe non essere eseguito correttamente 
se VDEFEND Š stato caricato prima di eseguire l'installazione. VDEFEND potr… 
essere caricato dopo aver installato Windows per Workgroup.


Programma di cache del disco PC Tools(TM) Disk-Cache (PC-CACHE.COM)
-------------------------------------------------------------------
Questo programma utilit… non deve essere utilizzato 
contemporaneamente a SMARTDrive. E' consigliabile utilizzare 
SMARTDrive fornito con Windows per Workgroup.


PRINT (MS-DOS)
--------------
Se l'installazione di Windows per Workgroup viene eseguita su una rete
mentre si stanno stampando molti documenti di grandi dimensioni, il sistema 
potrebbe bloccarsi durante la creazione dei gruppi di Program Manager.


PYRO! versione 1.0
------------------
Se lo screen saver viene caricato prima di avviare Windows per Workgroup, potrebbe 
non essere possibile ripristinare la schermata di Windows per Workgroup dopo 
l'apparizione dello screen saver. 


Gestore di memoria QMAPS versione 5.16
--------------------------------------
Se si utilizza il gestore di memoria QMAPS, potrebbe non essere possibile 
installare o avviare Windows per Workgroup. Utilizzare una versione pi— recente.
Per ottenere una versione aggiornata di QMAPS, contattare il rivenditore Quadtel. 
E' consigliabile comunque gestire la memoria utilizzando HIMEM.SYS e EMM386.EXE
forniti con Windows per Workgroup.


RAMTYPE.SYS - Schede AST RAMpage!(R)
------------------------------------
Il driver RAMTYPE.SYS non Š compatibile con Windows per Workgroup. Prima
di installare Windows per Workgroup, si consiglia di rimuovere questo driver.
Se il driver viene caricato dal file CONFIG.SYS, la riga di comando del
driver dovr… avere la seguente forma:

   rem RAMTYPE.SYS 

Windows per Workgroup verr… eseguito correttamente senza RAMTYPE.SYS.
Gli altri driver che si basano su RAMTYPE.SYS non verranno tuttavia caricati e le 
applicazioni non saranno in grado di utilizzare la memoria espansa disponibile 
nel sistema. 

Dopo aver installato Windows per Workgroup, sar… possibile utilizzare la versione 1.2 o 
una successiva di RAMTYPE.SYS. Se viene utilizzata una versione precedente
su un computer IBM PS/2 o su un computer con architettura Micro Channel 
e la scheda RAMpage! Š configurata per la memoria estesa ed espansa, sar… 
necessario aggiornare il driver AST RAMTYPE.SYS dopo aver installato 
Windows per Workgroup. Sar… inoltre necessario rimuovere il comando "rem" dal file 
CONFIG.SYS in modo che RAMTYPE.SYS venga caricato in maniera 
corretta.


Programma di utilit… di cache del disco Secretdisk II (FAST512.SYS)
-------------------------------------------------------------------
Questo programma di utilit… di cache del disco non funzioner… 
correttamente insieme a SMARTDrive. E' consigliabile utilizzare 
SMARTDrive, fornito con Windows per Workgroup ed
eliminare tutti i riferimenti alle altre utilit… di cache del disco dai file 
CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. Se il programma di 
installazione rileva la presenza di questa utilit…, la elimina 
automaticamente dal file CONFIG.SYS.


SideKick(R) versioni 1.0 e 2.0 e SideKick Plus
-------------------------------------------
Se si esegue Sidekick come programma TSR con Windows per Workgroup, 
potrebbero verificarsi diversi problemi. E' consigliabile eseguire Sidekick come 
applicazione MS-DOS tramite relativo file PIF, piuttosto che caricarlo come 
programma TSR.


SoftIce Debugger
----------------
Il programma di installazione non sar… in grado di passare alla parte Windows
del programma se viene caricato SoftIce. Prima di installare Windows per 
Workgroup, rimuovere SoftIce dalla memoria. 


SpeedFXR
--------
Se questo programma viene eseguito come TSR, non Š compatibile con
Windows per Workgroup. Il programma riduce la velocit… delle 
unit… disco floppy invece di aumentarla. Per ottenere i migliori 
risultati, utilizzare l'opzione -X al caricamento di SpeedFXR.
Questa opzione eviter… che SpeedFXR rimanga in memoria ed influenzi la 
velocit… delle unit… disco floppy.


SUBST (MS-DOS)
--------------
Non aggiungere o rimuovere le unit… "sostituite" durante l'esecuzione di 
Windows per Workgroup. Se si utilizza il comando SUBST prima di avviare 
Windows per Workgroup e non si modifica lo stato delle unit… sostituite da 
un Prompt di MS-DOS all'interno di Windows, Windows per Workgroup
funzioner… correttamente. 


Programma utilit… di cache del disco Super PC-Kwik (SUPERPCK.EXE)
-----------------------------------------------------------------
Non utilizzare questo programma di utilit… di cache del disco 
contemporaneamente a SMARTDrive. Si consiglia di utilizzare 
SMARTDrive fornito con Windows per Workgroup.


Driver adattatore host Trantor T100 (TSCSI.SYS)
-----------------------------------------------
(Per unit… disco rigido SCSI). Se si utilizza il driver Trantor T100
(TSCSI.SYS), Š necessario utilizzare la versione 4.33d o una successiva.
Le versioni precedenti identificano le unit… disco rigido SCSI come unit… 
rimovibili. Questa caratteristica potrebbe causare dei problemi durante 
l'utilizzo di File Manager, quali l'arresto del sistema durante la 
formattazione dell'unit… o risultati inattesi durante l'eliminazione di 
file. Contattare il rivenditore Trantor Systems per richiedere un driver 
aggiornato.


UMB PRO versione 1.07
---------------------
Se si utilizza UMB PRO con Windows per Workgroup, potrebbero verificarsi problemi
quali l'arresto del sistema. Sar… pertanto necessario assicurarsi di utilizzare un solo 
gestore di memoria con Windows per Workgroup. E' consigliabile utilizzare HIMEM.SYS e
EMM386.EXE installati con Windows per Workgroup.


Vaccine
-------
Se il programma Vaccine Š caricato, il programma di installazione non sar…
in grado di modificare i file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT. Prima di
installare Windows per Workgroup, Š necessario rimuovere dalla memoria
il programma Vaccine. Quando Vaccine Š caricato e si esegue Windows per 
Workgroup possono avere luogo anche altri problemi, quali segnali acustici 
ripetuti.


VIREX-PC versione 1.11
----------------------
Se si carica VIREXPC.COM, il programma di installazione e Windows 
per Workgroup si bloccheranno quando KRNL386.EXE esegue un'operazione 
di scrittura. Inoltre, al primo avvio di Windows per Workgroup, potrebbe 
invece venire visualizzato il prompt di MS-DOS.


Virus Prevention Plus versione 5.0
----------------------------------
Non sar… possibile installare correttamente Windows per Workgroup se 
Š caricato Virus Prevention Plus. Potrebbero inoltre verificarsi problemi
di esecuzione. Il programma Keyboard Lock pu• causare l'arresto 
di Windows per Workgroup.


Virusafe versione 4.0
---------------------
Se il programma viene caricato come TSR, il programma di installazione potrebbe
non essere in grado di installare Windows per Workgroup. E' consigliabile caricare 
Virusafe con l'opzione /C-. Questa opzione disattiva la caratteristica di rilevamento
modifiche alla memoria fornita con Virusafe. A tale scopo si consiglia di utilizzare la 
versione 4.5 di Virusafe. Per ulteriori  informazioni, consultare la documentazione di Virusafe.


XMAEM.SYS
---------
XMAEM.SYS Š una periferica che consente alla memoria estesa di 
comportarsi come memoria XMA. Questo programma di utilit… non Š 
compatibile con Windows per Workgroup. E' consigliabile rimuovere dai file 
CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT tutti i riferimenti a questa utilit… prima di 
installare o eseguire Windows per Workgroup. XMAEM.SYS Š fornito
insieme a IBM DOS 4.0.


XMA2EMS.SYS
-----------
Windows per Workgroup funzioner… correttamente con XMA2EMS.SYS se
utilizzato su un computer che dispone di una scheda XMA.
In caso contrario il programma non Š compatibile con Windows per Workgroup.
XMA2EMS.SYS viene fornito con IBM DOS 4.0.

