
                                                               1996年10月15日
                                                               株式会社メルコ
                                                              
                 MELCO LGY-VI  Windows NT 4.0 ドライバ
                          

（株）メルコのLANボードをご使用いただき、誠にありがとうございます。
この説明ファイルには、メルコ製LGY-VIシリーズを「Microsoft(R) Windows NT(R) 
Version 4.0 日本語版」でお使いになるときに必要な情報が記述されています。
ご使用前に必ずお読みください。


１．概要

本ドライバは、Microsoft(R)のNDIS仕様 Version 3.0を満たし、メルコ製
LGY-VIで動作します。以下のファイルが提供されています。

 　
　　      LGYVI.SYS         LGY-VI用NDIS 3.0ドライバ
          OEMSETUP.INF      セットアップファイル
          README.TXT        本ファイル
          

２．インストール方法

(2) Windows NT を起動して、administratorでログオンし、[コントロールパネル]
    を選択してください。

(3) [ネットワーク]アイコンを選択してください。

(4) ［アダプタ]タブをクリックします。

(5)［追加］をクリックします。

(6)［ネットワークアダプタ］の一覧で「MELCO LGY-VI」を選択します。

(7)パスに「x:\DRVLIBJ\NETCARD\X86\MELCO\LGYVI」を指定します。
   （xは、CD-ROMドライブです。）

(8) ネットワーク関連ファイルのコピーと、本ドライバのコピーを行います。

以後の操作は、画面の指示に従って操作してください。


３．LGY-VI Windows NTドライバの注意事項

・BIOSセットアップに「Plug and Play OS」の設定がある機種では、
  「Plug and Play OS」を「使用しない」に設定してください。
  
・LGY-VIのリソースが、「COM2」や「サウンドボード」と衝突する場合、LVISETUPで
  手動設定モードにして、IRQ、DMA、I/Oポートアドレスを変更してください。
  
・パソコンの機種によっては、LGY-VIのリソースの設定値を内部に記憶しているもの
  があります。手動設定モードでリソースの変更がうまくいかない場合、LGY-VIを
  一旦パソコンから抜き、パソコンの電源をいれてください。LGY-VIの情報がクリア
  されます。再度LGY-VIを装着し設定をしてください。
  

４．メルコ製ＬＡＮドライバのご使用条件

あなたが以下の項目に１つでも合意できなければ、本デバイスドライバは使用しない
でください。

1) 本デバイスドライバは、正しくライセンスされた「Microsoft Windows NT 4.0
　 日本語版」上で使用しなければなりません。
2) あなたは、本デバイスドライバをあなたのソフトウェアと共に販売することはでき
   ません。
3) あなたは、本デバイスドライバを修正することはできません。
4) 本デバイスドライバに関するすべての著作権表記を変更してはいけません。
5) 上記の４点に合意しなければ、あなたは本デバイスドライバを使用する権利を持ち
　 ません。

6) 本デバイスドライバおよび本ファイルの著作権は、株式会社メルコに帰属します。
7) マイクロソフト株式会社は、本デバイスドライバを一切保証しません。
8) 本デバイスドライバを使用した結果、損害が発生しても株式会社メルコあるいは
　 マイクロソフト株式会社は責任をとりません。
9) 本デバイスドライバは、株式会社メルコ製ＬＡＮボードＬＧＹシリーズと共に使用
　 した場合に限り、下記のユーザサポートにてサポートを受けることができます。ま　
　 た、上記の条件を満たしていても、日本国外での使用については、サポート致し兼
　 ねますので、あらかじめご了解ください。


５．本ドライバに関するお問い合わせについて

本ドライバに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

メルコインフォメーションセンター

〒４５７  名古屋市南区柴田本通４−１５　メルコハイテクセンター内

お電話によるお問い合わせは
ＴＥＬ　０５２−６１９−１８２５
受付／月〜金曜（祝祭日除く）
　　　9:30〜12:00・13:00〜17:00

市外局番のおかけ間違いがないようにご注意ください。
お問い合わせのときは、メモをご用意ください。


また、下記のメルコＦＡＸ情報サービスでは、さらに詳しい使い方やトラブル対策な
ど、（株）メルコ製品についての様々な最新情報をファクシミリで２４時間提供して
います。ぜひご利用ください。

使い方は、以下の通りです。必ず受け取りたいファクシミリから操作してください。

1) ファクシミリの受話器をあげて、０５２−６１４−６９１１をダイヤルしてくださ
い。
2) 音声案内に従って、ＢＯＸ番号と＃をプッシュします。はじめてお使いになるとき
は、００１０（全ＢＯＸ一覧）を引き出します。００１０＃をプッシュしてくださ
い。最大５ＢＯＸまで続けて選択できます。
3) 音声案内に従って、ファクシミリのスタートボタンを押してください。即座にお手
元に情報が届きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
